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招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司 
2026年7月


第一章 招标公告
一、项目名称
[bookmark: OLE_LINK1]项目名称：科技大厦卫生间改造二期项目
项目编号：ZBGL2026070493
二、招标内容及形式
1、招标内容：随着科技大厦使用年限增长，大厦内卫生间普遍存在顽固性异味、渗水等问题，针对上述问题产生的原因，以通风、给排水、建筑内部装修为整改方向，计划进行科技大厦1个卫生间（营销7楼西卫）进行异味整治系统性改进提升。
2、招标形式：公开招标
三、报名方式
报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”。操作方式参考附件10。
4、 时间节点
应标截止时间:	2026.8.17 17:00
现场踏勘时间：2026.8.18 9:00
投标截止时间：2026.8.23 17:00
[bookmark: _GoBack]开标时间:2026.8.24 9:00(暂定，时间节点另行通知)
5、 投标人资格要求
1. 本次招标要求投标人具备：
（1）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，注册资金不少于500万人民币；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；
（2）投标人资质要求：须具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；
（3）财务要求：近三年财务状况良好（近三年指2022、2023、2024年），要求包含企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行企业信用征信报告，查询网址http://www.pbccrc.org.cn/zxzx/qyzx/list.shtml）、年度纳税信用评价信息、企业对外担保说明；
（4）信誉要求：近三年（2023年1月1日至今）企业信誉良好，无行政处罚及失信记录等信息，无与本项目有关的违法违规等不良行为，无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；
（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时报名参加本次招标活动，否则须另提供上级单位对本项目投标的授权；
（6）投标人没有被我公司列入黑名单；
（7）投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。
（8）法律法规对合格投标人的其他要求、规定。
2.报名单位 不可以 组成联合体投标。
3.需要对现场进行踏勘，未对现场进行勘察的单位，不允许参与投标，投标视为无效。
六、投标保证金
投标保证金的金额：人民币5000.00元
开户名称：中国重汽集团济南动力有限公司
开户银行：中国建设银行济南市天桥区支行
银行帐号：37001616508050150300
联行号：105451000362
投标保证金应从投标人的基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标。
转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金（不按照此要求备注，不保证保证金退还时间）。
说明：
1.在确定中标人后，招标人按照财务制度退款，按投标人（除中标人外）所提供的账户信息退还投标保证金（本金，不计息）。
2.投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标。
3.发生以下情况时，招标人有权没收保证金：
(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；
(3)除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
    (4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
    (5)供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
     (6)截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
     (7)自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由拒绝签订合同的；
(8)采购文件规定的其他情形；
七、合同签订
1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定一家中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人将合同授予报价最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。
2.招标人在e采通发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在规定的时间内与相关单位签订合同（一般为接到《中标通知书》后10个工作日内，具体以招标人要求为准），如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。
3.中标人应当按照合同约定的履约责任，向招标人指定的合同签订单位缴纳履约保证金元（由投标保证金转为履约保证金，具体数额以合同约定为准），如中标人未按合同及其附件约定履行应承担的责任，招标人或招标人指定的合同签订单位有权扣除其履约保证金。
4.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。
5.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。
6.合同以双方最终签署的版本为准。
八、联系人
联系人：杨善卿 15966323321


第2章  商务要求
[bookmark: _Toc205452054][bookmark: _Toc10292][bookmark: _Toc31115][bookmark: _Toc15712][bookmark: _Toc13861][bookmark: _Toc13478][bookmark: _Toc29049][bookmark: _Toc13043][bookmark: _Toc30645][bookmark: _Toc12962][bookmark: _Toc32090][bookmark: _Toc460268094][bookmark: _Toc446768885][bookmark: _Toc152042556][bookmark: _Toc246997085][bookmark: _Toc179632791][bookmark: _Toc152045774][bookmark: _Toc247085857][bookmark: _Toc144974836][bookmark: _Toc485293292][bookmark: _Toc246996342][bookmark: _Toc294124225][bookmark: _Toc483482271]1 工程量清单部分
1.1投标报价应根据招标文件自主报价。
[bookmark: _Toc483482273][bookmark: _Toc2530][bookmark: _Toc32311]1.2投标人报价须知
（1）应按工程量清单报价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
（2）工程量清单及其报价格式中的任何内容不得随意删除或修改。
（3）工程量清单报价格式中所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，每一项目只允许有一个报价，未填报的单价和合价视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价或合价中。
（4）金额（价格）均应以人民币表示。
（5）工程质量：合格标准。
（6）投标人的报价不得改变工程量清单中的“序号、项目名称、项目特征、计量、数量”等内容，且不得有缺漏报价表的情况，否则按评分细则相关约定处理。
[bookmark: _Toc483482274]1.3投标报价的一般规定（报价要求包括但不限于）：
供应商报价上限为23.6264万元（含税）。
（1）投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。
（2）投标人的投标报价，应是完成本投标须知和合同条款上所列招标工程范围及要求工期（含质保期）的全部工作所需费用总和，各种费用不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。
（3）各投标人须根据下发的图纸，依据招标文件中提供的技术要求、工程量清单，进行自主市场报价，投标人任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，投标人承担全部责任。
工程量清单应按综合单价报价。综合单价应包括为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料、安全文明施工费、规费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围的风险费用、税金等，招标人的特殊要求等而增加的费用（中标的综合单价在合同期内不得调整）。
（4）投标人所报综合单价在合同有效期内，不随市场价格及除合同条款约定之外的政策调整而变化，且不随量的调整而变化，并作为结算的依据，除双方另有约定外结算时不得调整，投标人报价时综合考虑。投标人不得以报价时对现场实际情况了解不充分、报价时设计不完善、按主管部门要求必须进行设计修改或方案变更、市场价格浮动因素或其他政策性因素等情况为由，要求招标人调整合同单价。
（5）本工程承包范围内的材料设备，按图纸设计要求和招标文件要求竞报。未做要求的其它材料设备由投标单位竞报,均必须标明相应产地、品牌、规格、型号、质量等级等，未填报质量层次的，现场以国标优等品验收（送检的时间在工期范围内）。
（6）工程量清单与招标文件一起发至投标人。
（7）投标人可应先到工地踏勘以充分理解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
（8）其他注意事项：
1）投标人一旦参加投标，就意味着已承认招标文件中所有条款及要求，并受其约束。
2）在工程建设过程中发生一切安全及质量责任事故均由中标单位承担，并支付所发生的一切费用。
（9）投标人在投标报价时应综合考虑以下费用：
1）因招标文件及合同特殊要求而发生的费用；
2）工程量清单没有体现而施工中又必然发生的费用；
3）投标人投标报价时应充分考虑招标文件/第四章 合同主要条款中相关约定；
4）施工过程中政府部门向承包人收取的相应费用和保证金等，以及政府部门要求的工地周边道路扬尘治理、环境卫生、城市美化等费用；
5）考虑合同明示和暗示的所有责任、义务及不可抗力以外的一切风险因素等所发生的所有费用；
6）投标单位应自行考虑临时停水、停电的应急预案，并在投标报价中综合考虑；
7）不允许投标单位采用不平衡报价，如发现非客观因素不平衡报价，招标人有权对其高报价部分予以调低价格，结算时按不利于投标人的方式结算。
8）税金：本工程增值税税率为9%。 
[bookmark: _Toc21712][bookmark: _Toc11150][bookmark: _Toc28390][bookmark: _Toc15878][bookmark: _Toc357][bookmark: _Toc15995][bookmark: _Toc7120][bookmark: _Toc16763][bookmark: _Toc5747][bookmark: _Toc11051][bookmark: _Toc205452055][bookmark: _Toc483482277]2 清单以外项目
清单以外项目是指结算时不适用合同专用条款进行结算的项目。
2.1计价依据：
①计价依据：2016版《山东省建筑工程消耗量定额》、2016版《山东省安装工程消耗量定额》、2016版《山东省市政工程消耗量定额》、2016版《山东省园林绿化工程消耗量定额》、2020版《山东省房屋修缮工程消耗量定额》及其补充定额，2021版价目表；
②工程类别：建筑执行Ⅲ类取费，安装执行工业安装取费，装饰执行Ⅲ类取费，市政执行Ⅲ类取费；
③人工费建筑工程128元/工日，装饰工程138元/工日，安装工程138元/工日，市政工程117元/工日，园林绿化工程117元/工日；《山东省建设工程施工机械台班费用编制规则》（鲁建标字〔2016〕39号）中的人工单价调整为130元/工日；材料费投标文件中已有价格的材料执行中标价格，投标文件中没有价格的主要材料按照监理方、发包人书面确定的价格执行，其中清单已有价格的材料（如电线电缆、管材、雨水斗等），材质不变仅规格型号发生变更的，变更后仅调整不同规格型号的材料市场价差；
④承包人按上述原则就清单外工作内容按总造价统一让利 5 %。
（但经招标人审核签认的计入设备费的设备价格不参与让利。）
2.2补充说明
2.2.1本工程的投标报价应是投标须知所确定工程招标范围内完成全部工作所需的费用。其中包括施工设备、劳务、管理、材料、运输、试验、完工、维护、利润、保险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，及中标人作为本工程项目的总承包人，配合招标方办理建设手续消防验收、环评验收等相关费用（包括但不限于公证费等）。
2.2.2投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响结算系数的情况，应充分考虑招标项目内容、施工特点以及市场变化、政策性调整、风险等所有因素，结合自身综合实力对项目建设进行竞争，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
2.2.3计日工 220 元/工日。（全费用）
[bookmark: _Toc205452056]3 其他说明
3.1完成招标范围中所需的各项费用应综合考虑在投标总报价及分部分项清单综合单价中，不再单独列项填报、结算。
3.2项目描述及工作内容相同的清单子项综合单价必须相同，若有不同报价，结算时招标人有权按照较低报价确定该子项的综合单价。
3.3工程量清单另册提供。投标人报价时按给定的工程量清单格式报价。
3.4施工中因承包人私自变更施工组织设计引起的造价变动一律不计入结算，造成所有损失均有承包人自行负责。
3.5发包人应遵守我国现行的关于保护劳动者的法规，其中包括不得雇佣强迫劳动力和童工；确保工作场所健康、安全，进一步提高和改善工作环境；确保劳动者获得有法律效力并受法律保障的相应报酬。如承包人拖欠劳动者（包含为承包人提供劳动的一切书面或非书面雇佣的工人）工资，造成群体性事件或上访的,承包人须立即出面解决，疏散人群，否则发包人有权从工程款中直接扣除发包人因此遭受的损失。拖欠工资经有关部门调查属实的，发包人有权从工程款中扣除直接向劳动者支付，折抵承包人的工程款。
由于承包人或其管理的分包单位拖欠劳动者工资致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付劳动者工资的，承包人除承担1次严重违约责任外，还应向发包人支付发包人先行垫付的劳动者工资金额的两倍作为补偿。
因承包人违约导致发包人暂停支付工程款时，承包人不得以此为理由拖欠工资，在发包人和承包人就暂停支付工程款问题解决之前，承包人有义务先行支付其所属工人工资。
3.6发包人有权在工程款内扣留30万元群体事件保证金，若发生因承包人原因造成的群体上访事件或拖欠工人工资的情形，经发包人核实后，发包人有权在该笔保证金内扣除相应金额的款项代为支付；若未发生因承包人原因造成的群体上访事件或拖欠工人工资的情形，该保证金无息返还或冲抵工程款。
[bookmark: _Hlk171519969]3.7工程结算审计，由发包人委托造价咨询单位审计或自行审计，基本审计费由发包人支付。对审减额超过5%的部分，按审减额的5%计取审计费，由承包人支付；审增部分按实际审增额的5%计取审计费，由承包人支付。承包人应支付的审计费，由发包人在工程款中代扣代缴或者由承包人直接支付。
3.8中标人需严格按照发包人的设计变更、一单一结、月清月结等制度执行。
3.9本项目不单独计取总承包服务费及甲供材料（设备）采保费。
3.10主要设备及主要材料品牌按照附表中选择。投标文件中已按附表选择主要设备及主要材料品牌的，按投标文件所报品牌执行；未按此选择的，施工过程中必须按此表选择品牌；附表外其他材料承包人在投标时明确品牌的必须使用投标品牌。材料及设备必须是原厂生产，禁止使用委托第三人生产后贴牌的材料和设备，否则按不合格材料处理，承包人按合同条款承担违约责任。
承包人未按照上述约定执行的，一经发现应按照合同约定使用材料及设备总价的2倍向发包人承担违约金，同时应按照监理人发包人要求予以整改，替换成合格的材料和设备，因整改造成工期延误的承包人承担工期延误的违约责任。
若因市场货源不足或供货时间原因确需采用其他品牌、厂家同类产品替代的，承包人必须报发包人审核批准，并同时核定替代产品的单价。若替代产品的市场单价高于合同约定（投标）品牌市场单价，不予调整；若低于合同约定（投标）品牌市场单价，按实调整。若未经发包人同意而使用其他品牌的，视为使用不合格材料，承包人按合同条款承担违约责任。
3.11本项目中建设单位有特别要求的建筑材料、设备设施或构配件，需在订货前征得建设单位同意后方可采购。
3.12本项目中所有使用的主要关键材料等均须经过建设单位和监理单位对样品进行书面审批同意后方可采购进场。
3.13农民工工资保证金由中标方按相关项目属地政府规定按期自行办理。	
3.14工伤保险由中标方按相关政府标准规定缴纳。
3.15投标人在投标前应进行现场踏勘，充分了解现场情况，拆除改造内容标注自行处置的应充分考虑材料回收费用后报价，投标报价一经报出，即认为是包含了为完成本项施工内容进行的所有工作，相关的施工费用不再单独计取。
4.付款条件
4.1付款方式：半年期商业汇票（包含银行承兑汇票和商业承兑汇票）。
4.2本合同预付款：无预付款；
4.3工程竣工验收合格，乙方提供当批付款金额一致的符合国家要求的增值税专用发票（税率9 %，如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税率进行相应的调整），经甲方审核无误后于次月付款至合同价款的 70%；
4.4竣工后送甲方指定的第三方审计公司审计（审计费由施工方支付），按照审定额进行结算，乙方提供剩余付款金额一致的符合国家要求的增值税专用发票，经甲方审核无误后于次月付款至工程审定额的95%。
4.5剩余5%作为质保金，2年质保期后无质量问题进行支付。
4.6本合同的最终结算金额以工程结算审核报告中的审定额为准。


第3章 技术要求
1、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如各标准及规范要求有出入则以较严格者为准。
2、执行国家、省市现行的建设工程施工及工程质量验收规范、施工技术标准、程序，建设工程施工操作规程、“建设工程质量管理条例”、“工程建设强制性标准”、“工程建设标准强制性条文”、“建筑工程安全生产管理条理”、“建筑施工安全检查标准”以及有关建筑质量、安全施工建筑材料及半成品备案证制度等有关文件、规定、施工图纸、技术交底、地质勘察等有关技术说明和“建筑工程质量检验评定标准”，“建筑安装工程质量检验评定统一标准”等。	
3、因科技大厦卫生间维修改造二期工程为改造项目，应综合考虑现场需要保留利旧设备等自行保护存留，若发生损坏由施工单位自行承担。
4、甲限乙购材料品牌表
	序号
	主材及设备名称
	甲限品牌范围

	1
	卫生洁具：马桶、水龙头、洗手盆、小便斗（含五金等配件）、
	TOTO东陶、ARROW佛山箭牌、FAENZA佛山法恩莎

	2
	瓷砖
	广东东鹏、东莞马可波罗、杭州诺贝尔、佛山蒙娜丽莎

	3
	木门
	TATA闼闼、MEIXIN重庆美心、梦天（梦天家居）、春天SPRING（春天集团有限公司）、WONLY浙江王力

	4
	灯具
	OPPLE欧普、FSL佛山照明、TCL、上海亚明、雷士NVC、深圳海洋王照明

	5
	防水涂料
	东方雨虹、北新禹王、CKS佛山科顺、潍坊宏源、北京中建友（必须为环保材料，无异味）

	6
	石膏板
	泰山防水石膏板

	7
	乳胶漆
	立邦

	8
	空调盘管
	GREE格力、Midea美的、Haier海尔、Hisense海信、TICA天加、DunAn盾安



瓷砖：产品生产及检验符合国家标准GB/T 4100-2015及GB/T 3810-2016，耐磨性不低于4级，耐污性不低于5级，吸水率不高于0.1%，按相关规定进行见证取样复试。
木门：门扇厚度不低于40mm。
5、投标文件中必须附带卫生间改造效果图，效果图对材料品牌做详细说明。
6.瓷砖、门、洁具、洗漱台、隔断、灯具、五金等选型必须经发包人实物审核确认后，方可采购。
7.投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、周边情况、地质水文、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不予批准。施工期间服从、配合招标人厂区生产要求。
8.现场施工要求
8.1投标人投报的项目班子成员必须始终在工地现场管理，不得擅自更换、不得兼职其他项目，否则按合同条款执行。施工过程中如发现另行设立执行项目经理的情况，给予警告或违约金处罚，若仍不整改，视为承包人违约，招标人有权终止协议并要求赔偿损失。
8.2现场不提供办公区、生活区，施工方自行考虑。
8.3发包人在施工范围周边指定水电接驳点，由中标人自行敷设至施工区，并自行考虑临时停水、停电的应急预案（费用已在投标报价中综合考虑，不再另计）；施工水电费用由中标人承担，在结算时按照直接费的0.1%扣除水电费用。
8.4施工期间应服从厂区安全文明管理规定，车辆人员进出管理规定（物流运输、施工车辆，优先选用重汽品牌）以及一切厂区管理制度，如人员登记、防疫管理、禁止吸烟、特种作业、动火审批用电审批、登高审批及相关安全环保检查等。
8.5中标人自行负责进场设备材料物资的看护责任，若现场发生的丢失损坏，不得以此向招标人索赔工期和费用。
8.6中标人自进场施工开始至交接验收前负责施工范围内的成品保护工作，包括自身自己的成品及其它施工单位的成品、半成品等，如发生损坏、更改变化，由中标人负责免费进行恢复原状。
8.7施工期间必须采取抑尘降尘降噪措施，施工区域采用封闭围挡进行封闭施工，与生产交叉时应采取保生产措施，服从厂区生产需要，充分考虑施工机械多次进场及施工降效、措施施工，积极采取夜间施工、加班加人等赶工措施。不得以此申请延长工期和增加费用。
8.8投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。噪音施工时间要求：工作日在夜间20:00-7:00、星期天全天。
8.9施工期间应严格落实项目所在地的政府安全文明标准、建筑垃圾、渣土处置标准、扬尘环保、重污染天气应急响应等标准，垃圾装袋，当天清理。施工期间，中标人负责施工场地及运输路线上道路的每日及时清理、冲洗，确保文明卫生。相关费用均包含在安全文明措施费中。承包人负责建筑垃圾、渣土处置的一切手续办理，投标时综合考虑，相关费用亦包含在投标总报价中。
8.10现场分区域分段施工、交叉施工、错时施工是必然的，必须服从厂区生产安排、建设方统一指挥，施工降效等费用综合考虑到措施费用中。
8.11现场施工人员登高、电工、焊工等作业必须持证上岗，并保证证书在有效期内且在专业允许范围内。
8.12对于施工区域内的台盆（含五金）、照明灯具、排风扇、广播、小厨宝、烘手器、抽纸盒、原水浸报警系统进行保护性拆除，对于墙砖、吊顶龙骨进行最大程度的保护性拆除，拆除后运至发包人园区内指定位置，相关费用综合考虑在投标总报价中。


第4章 评分细则

[bookmark: _Toc151132049][bookmark: _Toc205452050][bookmark: _Hlk161833660]一、评分细则
本次评标采用技术标和商务标同时开标、分阶段评标的模式。首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方（技术标评分不带入商务标）。然后进行商务标的评标，招标人有权根据项目情况，商务标采取多轮（至少3轮）评标模式，最终根据商务标的报价确定各投标人排序，原则上按照评标合理最低价确定推荐中标人（不保证最低价格中标），对未中标单位不做任何解释。评分细则如下：
技术标评分细则（满分100分）

	序号
	类别
	满分
	得  分  标  准

	1
	设计方案
	20分
	提供效果图、吊顶布置图、墙地砖排版图，以及瓷砖、门、洁具、洗漱台、隔断、灯具、五金的选样，对整体效果等进行评价，一般、良、优，分别酌情得0-10分,10-15分,15-20分。

	2
	施工
组织设计（80分）
	15分
	施工组织总体方案（对项目特点认知、项目管理机构组建、施工准备、施工总平面布置、施工组织等）等进行阐述，力求简洁。评委根据投标文件情况及项目经理现场答辩情况分为一般、良、优，分别酌情得0-5分,5-10分,10-15分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。

	
	
	15分
	施工进度计划及保证措施（1、要求根据建设单位提供的关键节点，提供施工总进度横道图或网络图计划，施工内容要切合实际、全面；2、列举分析本工程的工期风险点及应对保证措施）。评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0-5分,5-10分,10-15分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。

	
	
	20分
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点分析。要求提炼出招标项目的关键施工工艺、施工重难点、危险性较大的专项工程等。评委根据投标文件情况分为一般、良、优，别酌情得分别酌情得0-10分,10-15分,15-20分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。

	
	
	15分
	质量保证措施。（要求针对性分析本工程容易出现的质量通病、质量控制重点和保证措施）评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得分别酌情得0-5分,5-10分,10-15分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。

	
	
	15分
	安全文明施工措施。（要求对安全生产、文明施工、环境保护及防尘施工措施，制定保证措施和承诺）。评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0-5分,5-10分,10-15分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。

	3
	合计
	100分
	=1+2

	1、投标人技术标的最终得分为所有评委打分汇总后的算术平均值。
2、技术标根据评分办法进行打分，技术标评标小组推荐至少3家技术得分70分以上的投标人进入商务标。技术入围投标人不足三家时，本次按废标处理，招标人有权根据招标采购管理流程重新组织招标。




[bookmark: _Toc3914][bookmark: _Toc17817335]商务标评分细则
	序号
	类别
	满分
	得   分   标   准

	1
	工程总报价
	/
	在开标价的基础上进行至少3轮商务谈判并实行淘汰制，根据最终有效报价的由低到高进行排序，报价最低者排名第一，报价次低者排名第二，以此类推，报价最高者排名最后。最终排名第一的推荐为拟中标人，但是报价明显低于成本的除外。
不允许采用不平衡报价。（？？？）
开标清标后按照招标人清标发现的问题进行纠偏调整，形成修正版工程量清单并同步修正开标报价（但不得高于开标唱标价），推荐拟中标价格以此修正版清单进行同比例下浮，下浮系数=商务标最后一轮澄清总报价/开标清标修正后的总报价。单独澄清的清单项除外。
招标人对下浮后的工程量清单价格进一步价格审核，如发现不平衡报价，招标人有权对其高报价部分予以调低，同时降低拟中标总价。



[bookmark: _Toc205452051][bookmark: _Toc32749][bookmark: _Toc29153]二、评标办法
1. 评标方法
1.1评标方法
1.2评分及排序
技术标和商务标同时开标、分阶段评标的模式。
首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方（技术标评分不带入商务标）。
然后进行商务标的评标，招标人有权根据项目情况，商务标采取多轮（至少3轮）评标模式，最终根据商务标的得分确定各投标人排序，原则上按照评标合理最低价确定推荐中标人（不保证最低价格中标），对未中标单位不做任何解释。
1.3招标人有权根据项目情况，采取多轮报价模式。除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，投标人在重汽e采通进行提报报价。
2. 评标程序
2.1 初步评审
2.1.1 评标委员会可以要求投标人提交资格审查文件规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会对投标文件进行初步评审。有一项不符合资格要求的，作无效标处理。
2.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：详见：废标条件
2.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准修正单价。
（3）唱标单报价与投标报价文件中价格不一致的，评标过程中，评定内容的具体数据以单独递交的唱标单报价为准，签订合同及后期结算时，以价格低的为准，价格根据下浮率同比例下调。
2.1.4投标人有下列情形之一的视为无效投标：
（1）参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人未携带本人身份证，委托代理人未携带参加开标会议的法定代表人授权委托书，法定代表人未携带法定代表人证书，无法证明其身份的；
（2）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
（3）未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目抱有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
（5）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致（资格预审的）；
（6）投标人未按投标文件的要求提交投标保证金的；
（7）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的（允许联合体投标的）；
[bookmark: _Toc16063905]（8）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；
（9）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；
（10）资格审查未通过的；
（11）未实质性响应招标文件内容的；
（12）投标单位负责人为同一人或存在管理关系的。
（13）投标人被举报、检举，并经招标方查实无误的。
2.2 详细评审
2.2.1 技术标：评标委员会按本章评分细则进行打分，并计算出平均得分；商务标：按照重汽e采通平台有效报价的由低到高进行排序，报价最低者排名第一，报价次低者排名第二，以此类推。
2.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
2.2.3 投标人得分=评标委员会按照本章评分细则评审的得分。
2.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
2.3 投标文件的澄清和补正
2.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
2.3.2 投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
2.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
2.4 评标结果
2.4.1评标委员会按照最终得分由高到低的次序排列。
2.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件：废标条件
[bookmark: _Toc16063939]0、总则
本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
[bookmark: _Toc16063940]1、 废标条件
    投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：
1.1有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。
1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：
1.2.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
1.2.2投标人之间约定中标人；
1.2.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
1.2.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
[bookmark: _Toc16063941]1.2.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；
1.2.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
1.2.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.2.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
1.2.9 不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；
[bookmark: _Toc16063942]1.2.10不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
1.2.11不同投标人的投标文件错漏之处一致的；
1.2.12不同投标人的投标文件相互混装；
1.2.13不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印；
[bookmark: _Toc16063943]1.2.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
1.2.15不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；
1.2.16使用伪造、变造的许可证件；
1.2.17提供虚假的财务状况或者业绩；
1.2.18提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
1.2.19提供虚假的信用状况；
1.2.20其他弄虚作假的行为；
1.2.21招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
[bookmark: _Toc16063944]1.2.22招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
1.2.23招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
1.2.24招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
1.2.25招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
1.2.26招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；
[bookmark: _Toc16063945]1.2.27评标委员会认定的其他串通投标情形；
1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
1.4投标报价文件（投标函除外）未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的。
1.5在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。
1.6评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。
1.7投标人未按第二章 投标人须知前附表第11.5款规定出席开标会的。
1.8符合条件、或对招标文件做实质响应的供应商不足3家的。
1.9出现影响采购公正的违法违规行为的、投标人报价均超过采购预算的、因重大变故、
采购任务取消的等。



第5章 投标文件组成

[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK30]一、投标文件的编制
1.投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。
2.投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
3.除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。
二、投标文件资料
投标人所投标工程详细技术资料清单，在标书中列示说明。
三、投标文件的组成
1.《投标文件（资质标）》包括（同应标资质文件）：
（1）法定代表人身份证明；
（2）法定代表人授权委托书（授权人需带身份证原件）；
（3）营业执照副本原件或复印件并加盖公章；
（4）建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书，有效的安全生产许可证；
（5）证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件；
（6）经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；
（7）企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；
（8）年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；
（9）企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。
（10）信用中国截图或国家企业信用信息公示系统截图；
（11）招标文件中要求的其它资格证明文件。
对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。
[bookmark: _Toc212369515]2.《投标文件（技术标）》：
2.1效果图。
2.2施工组织总体方案（对项目特点认知、项目管理机构组建（拟派项目部主要管理人员）、施工准备、施工总平面布置、施工组织等）等进行阐述，力求简洁。
2.3施工进度计划及保证措施。a.要求根据建设单位提供的关键节点，提供施工总进度横道图或网络图计划，施工内容要切合实际、全面；b.列举分析本工程的工期风险点及应对保证措施。
2.4关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点分析。要求提炼出招标项目的关键施工工艺、施工重难点、危险性较大的专项工程等。
2.5施工质量保证措施。要求针对性分析本工程容易出现的质量通病、质量控制重点和保证措施。
2.6安全文明施工措施。要求对安全生产、文明施工、环境保护及防尘施工措施，制定保证措施和承诺。
2.7投标人需提交的其它资料。
3.《投标文件（商务标）》（开标一览表）：
3.1投标函（格式见附件）；
3.2开标一览表（工程唱标单）；
3.3分项报价表；
3.4质量承诺书。
四、投标文件的投递
投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效。

五、投标文件格式

详见第六部分投标文件附件格式1—13，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

[bookmark: _Toc29691]投标文件附件


说明：
1.投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；
2.对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；
3.附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；
4.招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；
5.所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。




附件1 投标文件封面及封口格式
封面格式：
	


资质/技术/商务文件

（    正本/    副本）


项目名称：科技大厦卫生间改造二期项目


投标人名称（公章）：

地址：

授权代表电话：

传真：




投标人名称：                   授权代表签字：                  日期：













[bookmark: _Toc25811][bookmark: _Toc639004][bookmark: _Toc353881012][bookmark: _Toc212369550]附件2 投标函
致：中国重汽集团济南动力有限公司：
根据已收到贵方的招标编号为ZBGL2026070493的科技大厦卫生间改造二期项目工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我方经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以工程唱标单中的投标报价，并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。
如果我方中标，我方保证在     年  月  日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，   天内竣工，并确保工程质量合格。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后、在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。
随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：      元（¥     元）。
在签署协议书之前，你方中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。
我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。


投  标  人（盖单位公章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：    年    月    日








附件3 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就科技大厦卫生间改造二期项目现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委权。特此委托。
	附法人身份证明复印件（正反面）
附授权代理人身份证明复印件（正反面）


全权代表姓名：            性别：          年龄：
单位：                    部门：          职务：
法定代表人签字或盖章                          
被授权人签字  
被授权人电话：                          
投标人名称（公章）                       
      年   月   日


附件4开标一览表
工程唱标单（格式）
	投标人：                                             

	工程名称：科技大厦卫生间改造二期项目                                      

	投标总价：
不含税报价：大写：人民币        元（小写：¥        元）；
含税报价：大写：人民币        元（小写：¥        元），含9%增值税。 
清单外让利：  5  %；计日工单价（全费用）： 220 元/工日。

	投标工期
	计划总工期：     日历天（以收到招标人中标通知之日起计算）；
计划开工日期：2025年    月   日；
计划竣工日期：2025年    月   日

	项目经理
	
	级别
	
	编号
	

	承诺拟派项目班子成员始终在工地现场管理，不擅自更换、不兼职其他工程项目，如确有原因须更换，应事先征得业主同意。
我方报价及清单外让利已充分考虑了招标清单外增加施工内容的风险，我方认可并严格执行招标文件约定的清单外结算原则。

	质量标准：

	本投标人完全认同招标文件的各项条款要求。

	投标人现场确认（签字）：


投标人（盖单位公章）
法定代表人：（盖章）
日期：      年      月    日

注：
1、本唱标单除装订在投标文件中外还应一式两份单独密封递交，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页。
2、招标文件要求竞报费率的，不填按0计。
3、在评标过程中，评定内容的具体数据以单独密封并递交的本表内容为准。




附件5分项报价表
	分项工程量清单报价表

	序号
	项目特征
	单位
	数量
	单价
（元、未税）
	总价
（元，未税）

	1-工程名称：建筑工程

	拆除工程

	1
	卫生间墙面拆除
1.拆除的基层类型:含原有墙面瓷砖，水泥砂浆、砼等基层拆除
2.含墙面附着物拆除；
3.含清理以及外运至规定的处理场所。
4.其他：综合考虑，满足设计及技术要求。如甲方有回收物品，协助甲方运至指定位置。
	m2
	197
	
	

	2
	天棚面龙骨及饰面拆除
1.拆除的基层类型:天棚吊顶
2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及其它面层，含吊顶所有内容；
3.含清理以及外运至规定的处理场所。
4.其他：综合考虑，满足设计及技术要求。如甲方有回收物品，协助甲方运至指定位置。
	m2
	53.58
	
	

	3
	卫生间地面拆除
1.拆除的基层类型:含原有地面瓷砖，水泥砂浆、砼等基层拆除
2.含地上附着物按照甲方要求处理
3.含清理以及外运至规定的处理场所。
4.其他：综合考虑，满足设计及技术要求。如甲方有回收物品，协助甲方运至指定位置。
5.含地上附着物按照甲方要求处理。
	m2
	53.58
	
	

	4
	原卫生间门拆除
1.拆除的基层类型:卫生间门
2.含门板上所有内容；
3.含清理以及外运至规定的处理场所。
4.其他：综合考虑，满足设计及技术要求。如甲方有回收物品，协助甲方运至指定位置。
	樘
	4
	
	

	5
	卫生间洗手池台面拆除
卫生间洗手池台面拆除
1.拆除的基层类型:洗手池台面
2.龙骨及饰面种类:石材台面及其它面层，含洗手池所有内容；
3.台盆保护性拆除，交于甲方。
4.其他：综合考虑，满足设计及技术要求。
	m2
	1.44
	
	

	6
	原卫生间隔断拆除
1.拆除的基层类型:卫生间隔断
2.含隔断面板所有内容；
3.含清理以及外运至规定的处理场所。
4.其他：综合考虑，满足设计及技术要求。如甲方有回收物品，协助甲方运至指定位置。
	m2
	19.68
	
	

	砌筑工程

	7
	砖基础
1.部位：成品蹲便器底座
2.规格：H200
3.成品蹲便器底座做法暂按：品牌地面砖，20mm1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆一道(内掺建筑胶)，刷聚氨酯防水涂料三遍，20mm1:2.5水泥砂浆找平层，砖砌地台，高度为200。
4.具体施工做法详见图纸，需满足设计、施工及招标人要求，须综合考虑各方深化带来的相关调整因素
	m3
	2.22
	
	

	门窗工程

	8
	实木复合门及门套
1.门代号及洞口尺寸:M0921,更新实木复合门及门套，尺寸根据现场综合考虑
2.含门锁、自闭合页、拉手、闭门器等所有五金件、以及底部不锈钢包覆。
3.报价满足规范验收及图纸要求，包括设计、施工全部工序及施工所需要的一切辅助用料
4.新装同款门牌号
	樘
	4
	
	

	
	防火门利旧安装
	樘
	1
	
	

	
	玻璃窗
	套
	2
	
	

	屋面及防水工程

	9
	楼（地）面涂膜防水
1.部位:楼1用于卫生间等房间
2.材料要求及做法:
c.丙纶布混合胶粉砂浆2层；遇墙翻起自地面完成面上500高
d.基层处理剂一遍
	m2
	82.09
	
	

	2-工程名称：装饰工程

	序号
	项目特征
	计量单位
	工程数量
	单价
（元、未税）
	总价
（元，未税）

	楼地面装饰工程

	10
	地砖楼面(有防水层)
1.部位：楼1
2.做法：
a.300x600x(8-10厚)厚防滑全质瓷砖
b.30厚DS M15砂浆结合层,表面撒水泥粉
d.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平
。地漏四周及管根部用DS M15砂浆抹小八字角
e.界面剂1道
f.现浇钢筋混凝土楼板
3.各种节点及连接做法综合考虑在内（含各种找坡）
4.具体施工做法详见图纸，需满足设计、施工及招标人要求，须综合考虑各方深化带来的相关调整因素
	m2
	53.58
	
	

	11
	卫生间墙地面全质瓷砖美缝
1.部位：卫生间地面
2.面层材料品种、规格、颜色:按照甲方要求
3.美缝材料种类:瓷砖缝隙应采美缝剂美缝,确保均匀密实。
4.具体施工做法详见图纸，需满足设计、施工及招标人要求，须综合考虑各方深化带来的相关调整因素
	m
	1253
	
	

	墙面装饰工程

	12
	墙面一般抹灰
1.卫生间
2.材料要求及做法：
d.10厚DP M15砂浆打底找平;;
e.界面剂1道;
f.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布;
g.砖墙基础墙体;
	m2
	197
	
	

	13
	面砖内墙
1.部位：内墙1
2.材料要求及做法：
a.300x600x(8-10厚)防滑全质瓷砖;
b.5厚DTA砂浆粘结层;
3.具体施工做法详见图纸，需满足设计、施工及招标人要求，须综合考虑各方深化带来的相关调整因素
	m2
	197
	
	

	天棚工程

	14
	石膏板吊顶
双层防水石膏板，单层厚度9mm，施工内容含吊筋龙骨、防水乳胶漆、检修口、收口收边等；
	m2
	53.58
	
	

	其他装饰工程

	15
	成品隔断
1.卫生间复合隔板隔断
2.厚度:18厚复合隔断,高度至吊顶底
3.包含所需配件等全部内容
4.满足设计及规范要求,参16J914-1-XT9
	m2
	54.9
	
	

	16
	成品隔断
1.卫生间复合隔板隔断（小便斗隔断）
2.厚度:18厚复合隔断,尺寸：400*900
3.包含所需配件等全部内容
4.满足设计及规范要求,参16J914-1-XT9
	m2
	1.22
	
	

	17
	高梳妆镜
1.1100高梳妆镜,与台板同宽,镜底标高1.0米，参16J914-1-XT24-4
2.含感应式led线型灯带
3.满足设计及规范要求
	m2
	2.64
	
	

	18
	洗漱台
1.人造大理石洗漱台，参16J914-1-XT24-4
2.含裙边、开孔、磨边、支架等全部工作内容
3.满足设计及规范要求
	m2
	1.44
	
	

	19
	洗手盆橱柜
1.柜体采用铝制木纹转印，铝板厚度不小于1毫米。
2.长度与台板同宽,宽度0.6米，高度0.8米。
	项
	1
	
	

	3-工程名称：电气改造工程

	序号
	项目特征
	计量单位
	工程数量
	单价
（元、未税）
	总价
（元，未税）

	电气拆改

	20
	扩声系统设备
1.名称:吊顶广播保护性拆除
2.配套线缆等也一并保护性拆除
3.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	只
	4
	
	

	21
	其他电器
1.名称:小厨宝、烘手器、纸盒、喷香机保护性拆除及恢复
2.规格:综合考虑
3.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	项
	1
	
	

	22
	配线
1.名称:电线保护性拆除
2.配线形式:综合考虑
3.规格:线型≤4mm²
4.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	m
	491
	
	

	23
	小电器
1.名称:开关、插座、装饰灯、排风扇等拆除
2.型号:综合考虑
3.拆除后废弃处理
4.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	个
	69
	
	

	24
	水浸报警系统的拆除及恢复
1.原水浸报警系统（3根3米信号线，3个水浸探头）的保护性拆除
2.利旧恢复信号线：墙面留DN15PVC管（3×3米）
3.利旧恢复水浸探头：墙面留洞口3处（尺寸150×150），安装暗盒（尺寸150×150×100）3个，黑色烤漆不锈钢鱼鳞板百叶（150×150）3个
4.以上为主要工作内容，最终需恢复到正常使用功能
5.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	项
	1
	
	

	电气安装

	25
	扩声系统设备
1.名称:吊顶广播利旧安装
2.含配套线缆恢复
3.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	只
	4
	
	

	26
	装饰灯
1.名称:LED筒灯
2.规格:φ175*40,开孔φ145-150,LED 12W,4000K,1140lm,IP20,显色指数>80,灯具效能95lm/W
3.安装形式:嵌入式
4.综合考虑吊顶钻孔或预留孔洞费用
5.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	套
	35
	
	

	27
	照明开关
1.名称:防溅型面板开关
2.规格:单联单控
3.IP54,带防溅盖板
4.安装方式:+1.3m
5.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	个
	1
	
	

	28
	照明开关
1.名称:防溅型面板开关
2.规格:双联单控
3.IP54,带防溅盖板
4.安装方式:+1.3m
5.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	个
	3
	
	

	29
	插座
1.名称:防溅型单相5孔暗装插座
2.规格:250V/16A(小厨宝、烘手器用、备用)
3.安装方式:+0.5m
4.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	个
	9
	
	

	30
	控制开关
1.名称:空调面板
2.规格:IP54
3.安装方式:+1.3m
4.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	套
	2
	
	

	31
	接线盒
1.名称:接线盒安装
2.材质:钢制
3.安装形式:明装
4.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	个
	15
	
	

	32
	接线盒
1.名称:接线盒安装
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装
4.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	个
	15
	
	

	33
	配线
1.名称:电线利旧安装
2.配线形式:综合考虑，若在原桥架内敷设，需考虑揭、盖桥架盖板费用
3.规格:线型≤4mm²
4.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	m
	200
	
	

	34
	配线
1.名称:电线安装
2.配线形式:综合考虑，若在原桥架内敷设，需考虑揭、盖桥架盖板费用
3.规格:WDZA-BYJ-4
4.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	m
	555.46
	
	

	35
	配线
1.名称:空调面板控制线
2.配线形式:综合考虑
3.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	m
	6.1
	
	

	36
	配管
1.名称:电线管敷设
2.材质、规格:SC20
3.配置形式:明配
4.吊顶内明配时综合考虑支吊架安装
5.防腐要求:刷防锈漆
6.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	m
	60
	
	

	37
	配管
1.名称:电线管敷设
2.材质、规格:SC20
3.配置形式:暗配
4.综合考虑砌块墙内敷设配管及接线盒时剔槽及恢复
5.防腐要求:刷防锈漆
6.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	m
	25.3
	
	

	38
	配管
1.名称:金属软管
2.材质、规格:DN20
3.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	m
	10
	
	

	39
	桥架
1.名称:钢制桥架
2.规格:100*50
3.桥架穿墙处做防火封堵
4.含桥架、盖板、隔板、桥架支吊架、桥架连接板、铜接地线、桥架封头等，电缆桥架外观应按设计要求设有明显设备名称标示、走向标识及安全警示标志
5.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	m
	40
	
	

	4-工程名称：给排水改造工程

	序号
	项目特征
	计量单位
	工程数量
	单价
（元、未税）
	总价
（元，未税）

	给排水拆除

	40
	大便器
1.名称:蹲便器拆除（含座便器）
2.含配套控制器等附件拆除
3.规格、类型:综合考虑
4.拆除后废弃处理
5.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	组
	10
	
	

	41
	小便器
1.名称:小便器拆除
2.含配套控制器或感应器等附件拆除
3.规格、类型:综合考虑
4.拆除后废弃处理
5.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	组
	4
	
	

	42
	洗脸盆
1.名称:洗脸盆拆除
2.含配套水龙头等附件拆除
3.规格、类型:综合考虑
4.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	组
	3
	
	

	43
	给、排水附(配)件
1.名称:地漏拆除
2.型号、规格:综合考虑
3.拆除后废弃处理
4.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	组
	3
	
	

	44
	塑料管
1.名称:排水管拆除
2.材质、规格:UPVCDN100
3.拆除后废弃处理
4.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	m
	1.9
	
	

	45
	塑料管
1.名称:排水管拆除
2.材质、规格:UPVCDN75
3.拆除后废弃处理
4.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	m
	1.8
	
	

	46
	塑料管
1.名称:排水管拆除
2.材质、规格:UPVCDN50
3.拆除后废弃处理
4.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	m
	0.8
	
	

	给排水安装

	47
	大便器
1.名称:成品陶瓷蹲式大便器（手按延时排水）
2.含配套角阀、冲洗管、存水弯等附件安装
3.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	组
	10
	
	

	48
	小便器
1.名称:成品感应式小便器（壁挂式）
2.含配套感应器、冲水连接管等附件安装
3.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	组
	4
	
	

	49
	洗脸盆
1.名称:成品陶瓷洗脸盆
2.含配套转向起泡器、冷热水龙头、角阀、软管、托架等附件安装
3.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	组
	3
	
	

	50
	给、排水附(配)件
1.名称:304不锈钢深水封地漏
2.型号、规格:DN50
3.材质、类型:型号GGF50-10,内含地漏滤网
4.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	组
	3
	
	

	51
	塑料管
1.介质:排水
2.材质、规格:UPVCDN100
3.连接形式:粘结
4.重力流排水管道安装完毕在隐蔽前必须做灌水试验和通球试验
5.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	m
	1.9
	
	

	52
	塑料管
1.介质:排水
2.材质、规格:UPVCDN75
3.连接形式:粘结
4.含楼板洞口封堵
5.重力流排水管道安装完毕在隐蔽前必须做灌水试验和通球试验
6.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	m
	1.8
	
	

	53
	塑料管
1.介质:排水
2.材质、规格:UPVCDN50
3.连接形式:粘结
4.含楼板洞口封堵、排水管连接处用密封胶泥封堵
5.重力流排水管道安装完毕在隐蔽前必须做灌水试验和通球试验
6.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	m
	0.8
	
	

	5-工程名称：暖通改造工程

	序号
	项目特征
	计量单位
	工程数量
	单价
（元、未税）
	总价
（元，未税）

	空调工程

	54
	风机盘管
1.名称:一面出风嵌入式风机盘管
2.型号:设备选型要与原系统匹配
3.规格:FP-1,循环风量340m[[3]]/h,供冷量1.8kW,水压降≤30kPa，进出水接管管径DN20;配冷凝水提升泵(带止回阀),扬程1.2m。供回水温度7℃/12℃,电机功率0.4kW/220V。
4.安装形式及类型:吊顶嵌入安装，选用静音型
5.减振器、支架形式、材质:含减震、支吊架安装
6.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	台
	2
	
	

	55
	螺纹阀门
1.类型:电动二通阀(开/关)
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	个
	2
	
	

	56
	螺纹阀门
1.类型:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	个
	4
	
	

	57
	金属软接头
1.规格:DN25
2.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	个
	4
	
	

	58
	热镀锌钢管
1.介质:空调供回水
2.规格、压力等级:GB/T 3091 DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.含管道支吊架安装，并综合考虑与原管道对接产生的费用，包括且不限于局部管道拆改、泄水等费用
5.管道及支吊架刷漆防腐要求:保温管道:刷红丹防锈底漆两遍;管道金属支吊架:刷红丹防锈底漆和色漆各两遍,色漆颜色一般应与室内墙壁一致。刷漆前必须先清除金属表面的灰尘、铁锈、毛刺、水等污物
6.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	m
	10
	
	

	59
	热镀锌钢管
1.介质:空调供回水
2.规格、压力等级:GB/T 3091 DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.含管道支吊架安装，并综合考虑与原管道对接产生的费用，包括且不限于局部管道拆改、泄水等费用
5.管道及支吊架刷漆防腐要求:保温管道:刷红丹防锈底漆两遍;管道金属支吊架:刷红丹防锈底漆和色漆各两遍,色漆颜色一般应与室内墙壁一致。刷漆前必须先清除金属表面的灰尘、铁锈、毛刺、水等污物
6.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	m
	12
	
	

	60
	热镀锌钢管
1.介质:空调冷凝水管
2.规格、压力等级:GB/T 3091 DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.含管道支吊架安装
5.管道及支吊架刷漆防腐要求:保温管道:刷红丹防锈底漆两遍;管道金属支吊架:刷红丹防锈底漆和色漆各两遍,色漆颜色一般应与室内墙壁一致。刷漆前必须先清除金属表面的灰尘、铁锈、毛刺、水等污物
6.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	m
	15
	
	

	61
	管道绝热
1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑管壳(最高介质温度80℃)
2.绝热厚度:空调供回水管30mm，冷凝水管20mm
3.管道外径:≤φ57
4.导热系数λ=0.0334+0.00013t W/(m·K),密度60kg/m[[3]],燃烧性能为氧指数>32的难燃B1级
5.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	m3
	0.14
	
	

	62
	打洞（孔）
1.名称:混凝土墙体开洞
2.规格:D60
3.墙体材质、厚度:综合考虑
4.含孔洞封堵
5.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	个
	10
	
	

	63
	打洞（孔）
1.名称:混凝土墙体开洞
2.规格:400*400
3.墙体材质、厚度:综合考虑
4.含孔洞封堵
5.洞底与原洞口底同高
6.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	个
	3
	
	

	64
	凿（压)槽
1.名称:墙体剔槽及恢复
2.规格:介质管道规格≤DN20
3.墙体类型:综合考虑
4.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	m
	8
	
	

	65
	空调水系统调试及打压试验
1.除正常空调水系统调试外，改造涉及到的管道系统还需重新做打压试验，工作压力1.0MPa，强度试验压力1.5MPa，密闭性实验压力1.0MPa
2.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	项
	1
	
	

	通风工程

	66
	风扇
1.名称:吸顶式换气扇
2.规格:X-1,风量680m[[3]]/h,P=190Pa,n=2500rpm,超静音型，配D200软接,电机功率0.2kW/220V
3.安装方式:吊顶嵌入安装
4.含配套支吊架安装
5.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	台
	12
	
	

	67
	碳钢阀门
1.名称:风管蝶阀
2.规格:320*320
3.含支吊架安装
4.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	个
	1
	
	

	68
	碳钢阀门
1.名称:风管70℃防火阀
2.规格:320*320
3.含支吊架安装
4.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	个
	1
	
	

	69
	碳钢阀门
1.名称:风管止回阀
2.规格:D200
3.含支吊架安装
4.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	个
	2
	
	

	70
	碳钢通风管道
1.材质:镀锌薄钢板
2.形状:圆形
3.规格:D200
4.板材厚度:0.75mm
5.接口形式:法兰
6.含支吊架安装
7.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	m2
	1.26
	
	

	71
	碳钢通风管道
1.材质:镀锌薄钢板
2.形状:矩形
3.规格:320*320
4.板材厚度:0.75mm
5.接口形式:法兰
6.含支吊架安装
7.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	m2
	6.57
	
	

	72
	通风工程检测、调试
1.其他:详见设计,满足设计及验收要求
	系统
	1
	
	

	73
	风口百叶
1.综合考虑尺寸
2.铝合金材质
	个
	6
	
	

	合计（未税）
	

	税额（9%税率）
	

	合计（含税）
	





注：

1、投标人不得修改清单中内容，不得增、删清单项，如有偏离可填写偏离表格。
2、招标人可根据实际工作需要，对清单内容进行增减。
3、报价表中单价为综合单价；本工程采用固定综合单价的合同价格形式，单价不变，据实工程量结算。所有清单价格按照总价下浮比例等比例下浮。
4、清单以外新增项目净报费率见合同文本。
5、工程量清单报价格式中所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，每一项目只允许有一个报价，未填报的单价和合价视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价或合价中。
6、投标人在投标报价时应综合考虑以下费用：
1）因招标文件及合同特殊要求而发生的费用；
2）工程量清单没有体现而施工中又必然发生的费用；
3）投标人投标报价时应充分考虑招标文件\第四章 合同主要条款中相关约定；
4）考虑合同明示和暗示的所有责任、义务及不可抗力以外的一切风险因素等所发生的所有费用；
5）不允许投标单位采用不平衡报价，如发现非客观因素不平衡报价，招标人有权对中标清单的高报价部分予以调低价格，并同步调低中标总价。


附件6质量承诺书
                                               
项目名称: 科技大厦卫生间改造二期项目
中国重汽集团济南动力有限公司：
我代表(投标人名称)为保证中标项目的质量特作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                           
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日

[bookmark: _Toc17817356][bookmark: _Toc205452069][bookmark: _Toc22263][bookmark: _Toc6830]附件7：近三年财务状况
[bookmark: _Toc16064006]近三年财务状况：
附：投标人提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年（近三年指2023、2024、2025年）的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表。要求后附企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用报告）；年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图）；企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务）。


[bookmark: _Toc16064007]附件8：拟派项目部主要管理人员

拟派项目部主要管理人员

附：拟派项目经理的注册建造师执业资格证及安全生产考核合格B证复印件； 
注：若以上人员资格证书无单位名称或与投标人单位名称不一致的，须提交投标截至时间前一年内在本单位缴纳的连续十二个月的社保证明，否则视为无效证件且不计入济建建字【2011】12号文规定的最低人员配备。




附件9：近三年承担的类似工程情况表

[bookmark: _Toc16064008]近三年承担的类似工程情况表

	[bookmark: _Hlk161835794]序号
	项目名称
	项目规模
	发包人名称
	发包人联系人及电话
	合同价格
	开、竣工日期
	工程质量
	项目经理
	技术负责人
	总监理工程师及电话

	1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：近三年指2022年1月1日至开标之日（以合同签订时间为准），类似工程：详见投标人须知前附表；

附件10： SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;
https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
[image: ]

点击网址，在图示界面，点击供应商用户手册，按照提示步骤进行操作。
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