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[bookmark: _Toc47976587][bookmark: _Toc24062]招标公告

[bookmark: _Toc28498][bookmark: _Toc6577][bookmark: _Toc32474]中国重汽集团济南卡车股份有限公司
[bookmark: _Toc383][bookmark: _Toc21408]莱芜厂区倒班宿舍家电设施维修项目招标公告

[bookmark: _Toc47976588]项目名称及项目编号
项目名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司莱芜厂区倒班宿舍家电设施维修项目
项目编号：ZBGL2026070447
工作制度：全年工作约300天、双班制
使用环境：除太阳能集热板为露天使用，其余家电为员工宿舍室内使用
1.海拔高度：1000m以下；  
2.环境温度-16--+45℃，最大日温差：25℃；
3.年平均湿度：59%；
4.地震裂度：七度；
5.使用地点：室内（除太阳能面板）；
6.电源：符合中国制式，供电电压：2200V±15%，供电频率50HZ±2%
[bookmark: _Toc47976589]项目概况及招标形式
招标内容：
莱芜厂区倒班宿舍已投入使用6年，莱芜工厂倒班宿舍两栋宿舍楼，共246户，每户均配套家电设备。宿舍家电设施除空调已经完成招标外，其余家电设备均已超出质保期，因员工宿舍住宿人员较多，2132台家电设施元器件超质保期使用、原建筑物附带太阳能热水器设施老化导致问题频发。
经设备动能部与综合管理部协调对家电设施现场勘测，各家电厂家配合多次勘查现场问题，共有6大类家电设施需维修或整体更换。
招标形式：根据家电设施日常维修的维修清单，进行公开招标 。
[bookmark: _Toc47976590]投标人资格要求
基本要求
1.公司注册资本不少于300万元（人民币）；
2.投标方须具有家电和或太阳能热水器的生产、销售、维修的等相关资质经营范围与内容，及并有相关工作经历及成功的类似项目案例等；
3.在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录 ；无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为和行政处罚记录；
4.公司财务良好，经营稳定，具有全面履约的能力；
5.公司投标的所有专用配件需要提供厂家相关质检报告或强制检验证书等资料。太阳能热水器维修内容要有山东力诺瑞特新能源有限公司维修或销售授权书；冰箱、洗衣机、电视维修内容要有海信集团有限公司维修或销售授权书；饮水机、风扇维修内容要有美的集团股份有限公司‌维修或销售授权书。以上授权内容必须要有不低于一个该项目家电品牌类别中厂家的任意一家厂家授权书或销售/维修代理证明文件授权，通用类配件要要提供质量合格证明。
6.投标单位应具有良好的商业信誉，没有被处于责令停产、财产被冻结、接管、破产、且财务状况良好。投标单位未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单。
7.投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
8.应签订“安全协议书”明确双方安全责任与义务，严禁违规生产与维修；
9.维修队伍中主要作业人员必须具有合规的特种设备作业人员证，主要负责人应持有特种设备安全管理人员证；危险作业（登高、动火、临时电、封闭空间等）应经审批后实施。
[bookmark: _Toc47976591]报名及招标文件的获取
1.招标书以电子文件方式，发送到中国重汽e采通。
2.投标人在有效时间内进行应标；在截止时间内应标有效，过期无效。
报名请按照附件《非生产供应商注册操作手册》完成平台注册（网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login），注册时，业务主管部门选择“保卫保障部”，从非生产招标板块进入，“服务类别”选择“后勤保卫”。
3.已注册的不要重复注册，未曾注册过的提示组织代码重复的请直接电话联系解决。注册并审核通过后方能参与本项目应标及后续投标，审核通过后请电话告知招标方联系人。
4.招标文件获取：报名审核通过后，在e采通招投标中心-非生产类招投标-供应商投标中找到项目下载。
5.招标文件工本费：无。
6.投标保证金金额、形式和递交：详见招标文件。
7.中标服务费：无。1.招标书以电子文件方式，发送到中国重汽e采通。
2.投标人在有效时间内进行应标。在截止时间内应标有效，过期无效。
[bookmark: _Toc47976592]投标文件的递交
1.投标人在应标截止时间前完成资质文件、三年财务报表、技术标、商务标的填报，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。
2.招标联系人：杨济志 13021700244  
开标时间和地点
1.开标方式：现场开标，线上投标
2.应标时间：2026年 8月 12日9:00时--2026年 8月17日17:00时
3.投标时间：2026年 8月18日9:00时--2026年8月21日23:59时
4.开标时间：2026年 8月 22日9:00时(初定）2.应标时间：2026年 7月 24日9:00时--2026年 7月 31日17:00时
3.投标时间：2026年 8月1日0:00时--2026年8月7日23:59时
4.开标时间：2026年 8月 8 日9:00时(初定）
5.在技术标和商务标价格再次澄清时间节点控制在20分钟内；
6.开标地点：山东省济南市莱芜区莱城大道777号-济南卡车制造公司综合楼三楼会议室。
[bookmark: _Toc47976593]招标公告发布媒介
本次招标公告发布在中国重型汽车集团官方网站，同时在（阳光采购平台）上发布。
[bookmark: _Toc47976594]联系方式
详见招标公告第五条。
投标文件编制简介
1.投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。
2.投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
3.除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。
    4.投标文件的组成（以招标内容要求为准）：
	名称
	包含内容
（详细参看招标文件要求）
	备注

	资质文件            
	1.三证合一的营业执照副本原件及复印件（加盖公章）
2.法定代表人资格证明、法定代表人授权委托书（原件）。法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（包括法定代表人身份证正反面复印件并加盖公章，被授权人身份证原件及正反面复印件并加盖公章）
3.企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）
4.年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；
5.企业对外担保说明（写明企业对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；
6.投标人经审计的近三年的财务报表复印件；如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表；
7.投标单位在国家企业信用信息公示系统中无经营异常和失信信息的声明；
8.投标保证金缴纳凭证；
9.招标书中规定的其它资质文件等（格式详见附件）。
	单独
封存

	技术响应文件
（技术标介绍）
	1.家电设备设施的技术参数详表及各项配件维修的相关质量证书、检验证书、强制认证证书等证明文件；
2.维修服务人员（从业经验、服务能力、学历、年龄）需满足相应的服务资质（如国家有相关从业服务要求的需满足该行业服务资质要求）；
3.标准化作业程序管控SOP（"‌预约--诊断--报价确认--规范维修--双重验机---交付回访‌"六步闭环工作流）；
4.提供的增值服务及方案；
5.其它相关服务内容；
6.服务单位的合作评价等证明材料（如有）；
7.技术偏离表；
8.服务承诺函。
	单独
封存

	商务文件
	1.投标函（书）；
2.开标一览表（见标书第三部分），一式两份，单独封存；
3.商务条款偏离表（附件格式8）；
4.分项报价明细表（见标书第三部分），第二级招标过程中要求进行分项报价，需要各投标单位对各类家电进行分项报价，对比分项报价最低者进行澄清报价；
5.服务承诺及优惠条件。
	单独
封存

	投标文件
（电子版）
	电子标书（U盘）
	单独
封存



其他说明
（一）招标方在应招标期间统一安排时间看现场，不参与现场勘查的视为不合格投标单位，资质审核过程将被淘汰。
（二）如投标单位中标，将签定年度框架维修合同，根据具体的维修内容和更换材料据实结算，维修更换后旧件将进行回收，招标单位根据公司废旧物资处置管理流程进行处置留证后，根据公司相关流程进行处理。
（三）投标厂家应提前登录中国重汽e采通进行注册备案，备案成功后在中国重汽e采通查看标书文件，不开通e采通开将无法进行招投标。招标应配备电脑（笔记本电脑）进行流程操作，注意应标、投标、开标、再次报价时间开始、截止节点，如错过时间节点将无法进行招投标流程节点的操作。进入商务标后按招标方要求在重汽e采通进行价格报价和逐轮报价，商务标中还需提供开标一览表（，最终中标前还应提供分项价格分解表，并提交最终电子版分项报价表以供审阅核对）。
（四）招标完成后以上所提供的所有材料投标方将（加盖红章）、电子标书（U盘）、及线上招标的所有的澄清资料送到招标人处，进行备案。




2026年78月2411日









[bookmark: _Toc47976595][bookmark: _Toc29035]第一部分  投标人须知
[bookmark: _Toc47976596]一、项目介绍
1. 项目名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司莱芜厂区倒班宿舍家电设施维修项目
2. 项目编号：ZBGL2026070447XXXXXX
3. [bookmark: _Toc47112482]招标形式：公开招标
项目概况：莱芜厂区倒班宿舍已投入使用6年，莱芜工厂倒班宿舍两栋宿舍楼，共246户，每户均配套家电设备。宿舍家电设施除空调已经完成招标外，其余家电设备均已超出质保期，因员工宿舍住宿人员较多，2132台家电设施元器件超质保期使用、原建筑物附带太阳能热水器设施老化导致问题频发。
4. 经设备动能部与综合管理部协调对家电设施现场勘测，各家电厂家配合多次勘查现场问题，共有6大类家电设施需维修或整体更换。莱芜厂区倒班宿舍已投入使用6年，莱芜工厂倒班宿舍两栋宿舍楼，共246户，每户均配套家电设备。宿舍家电设施除空调已经完成招标外，其余家电设备均已超出质保期，因宿舍住宿人员较多，加之各类家电设施长期使用、原建筑物配套的太阳能热水器等设施老化，导致住宿问题频发。
5. 经设备动能部与综合管理部协调现场勘测，各家电厂家调研检测，共有6大类家电设施需进行年度维修或整体更换。
6. 招标内容具体要求详见本标书《技术协议》。
7. 报价：报价应包含不含税金额、税率及价税合计金额，分项报价表详见商务标部分。该项目采用限制最高报价，填报价格如超出最高预算价将不被视为中标单位。
8. 招标人信息：中国重汽集团济南卡车股份有限公司，以下简称“招标人”。
9. 招标联系人：杨济志 13021700244；安全技术联系电话：芮松 18660114827。
10. 答疑邮箱:yangjizhi@sinotruk.com
[bookmark: _Toc47976598]二、合格的投标人
1. 投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；
2. 拟标投人注册资金不少于300万元人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围包含家电维修、家电销售等内容，满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；
3. 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；
4. 投标人在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单，且在工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；
5. 无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；
6. 近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；
7. 投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）；
8. 公司经营范围满足招标项目需求；
9. 投标人须具有履行招标文件所有设备、专业技术等要求的能力；
10. 投标人须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
11. 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；
12. 投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；
13. 投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。
14. 拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
15. 投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包或者分包给其他单位；
16. 本次招标项目不接受联合体投标；
17. 法律、行政法规规定的其他条件；
18. 投标人是招标货物的制造商或制造商授权的经销商；如为代理商投标，需获得生产厂家正式授权，提供授权书原件，或原家电生产厂家任意一家厂家授权书或销售/维修代理证明文件，保证提供原厂售后服务并提供原厂售后服务承诺书原件。
19. 其他：招标方在应标期间统一安排时间看现场，不参与现场勘查的视为不合格投标单位，资质审核过程将被淘汰。
三、招标文件的领取、答疑、应标及投标报名
1. 发标时间：2026年78月2412日
2. 招标文件领取方式、地点及领取截止时间详见招标公告
3. 答疑时间：2026年8月117日前
4. 提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮箱：yangjizhi@sinotruk.com，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。
5. 领取答疑、澄清和修改文件时间：2026年8月117日前
6. 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。
7. 报名方式
通过中国重汽e采通进行线上报名，不接受线下纸质报名
8. 投标时间及阶段
1）开标方式：线上（现场)开标
2.应标时间：2026年 8月 12日9:00时--2026年 8月17日17:00时
3.投标时间：2026年 8月18日9:00时--2026年8月21日23:59时
4.开标时间：2026年 8月 22日9:00时(初定）2）应标时间：2026年 7月 24日9:00时--2026年 7月 31日17:00时
3）投标时间：2026年8月1日0:00时--2026年8月7日23:59时
4）开标时间：2026年 8月8 日9:00时(初定）
5）在技术标和商务标价格再次澄清时间节点控制在20分钟内。
[bookmark: _GoBack]四、投标文件编制
（一）投标文件的制作与组成，参照招标公告第九部分及本小结内容
总体要求：投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》、《投标文件电子版》，所有标书内容使用U盘存放为电子版文件组成，共计 4 个文件。
1.投标文件签署
1.1法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。
1.2任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字或加盖公章后才有效。
2.投标文件的密封和标记
2.1除投标文件电子版外，其他文件必须打印装订胶装成册，投标人应将投标文件（正本1份，副本4份）密封送达，并在封面明显处注明以下内容：
1) 项目名称
2) 投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真
2.2每一密封文件在封口处加盖公章并注明“于20XX年X月X日上午X时之前不准启封”字样。
2.3如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标人提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。
3.投标文件上传要求
编制投标文件后，将投标文件电子版（PDF格式）按要求上传至“中国重汽e采通”网站上，完成项目投标。
3.1资质文件应至少包含以下内容（招标公告中第九部分第4条款中提及内容）：
1) 法定代表人身份证明；
2) 法定代表人授权委托书（授权人需带身份证原件）；
3) 营业执照副本原件或复印件并加盖公章；
4) 投标人应具有相应授权的维修，销售证明文件。若非原厂商需提供原家电生产厂家任意一家厂家授权书或销售/维修代理证明文件原厂商授权书（原件或加盖投标单位公章的彩色打印件）；
5) 证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件；
6) 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；
7) 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；
8) 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；
9) 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。
10) 信用中国截图或国家企业信用信息公示系统截图；
11) 招标公告及招标文件中要求的其它资格证明文件。
· 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。
3.2技术标应包含以下内容：
1) 家电设备设施的技术参数详表及各项配件维修的相关质量证书、检验证书、强制认证证书等证明文件；
2) 维修服务人员（从业经验、服务能力、学历、年龄）需满足相应的服务资质（如国家有相关从业服务要求的需满足该行业服务资质要求）；
3) 标准化作业程序管控SOP（“‌预约--诊断--报价确认--规范维修--双重验机---交付回访”六步闭环工作流）；
4) 提供的增值服务及方案；
5) 其它相关服务内容；
6) 服务单位的合作评价等证明材料（如有）；
7) 技术偏离表；
8) 服务承诺函。
3.3商务标（格式见附件）：
1) 开标一览表；
2) 投标函（格式见附件）；
3) 商务条款偏离表；
4) 备配件目录价格及折扣报价表。
· 商务报价注意内容：最高投标限价（招标控制价）：人民币  /  万元（含 13 %增值税），超过投标限价无法投标。
3.43投标文件的投递
1) 投标方式：e采通上传
2) 邮寄地址：/
3) 联系人及联系方式：杨济志13021700244
4) 投标文件递交截止时间：2026年08月0721日23:59:59
[bookmark: _Toc47976601]五、投标保证金收取、缴纳有效期及罚没
1) 投标保证金的缴纳
1　 投标保证金的缴纳形式： 银行基本账户转账 
2　 投标保证金的金额：人民币 5000 元
3　 开户名称： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 
开户银行： 招商银行股份有限公司济南分行营业部 
银行帐号： 531900051810601 
开户行联号： 308451028020 投标保证金等需要支付到此账号 
· 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。
2) 保证金缴纳截止时间：2026年08月0521日23：59：59前（同投标截止时间）
对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在 30-60 工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后 30-60 个工作日内原路返还（无息）。
3) 发生以下情况时，有权没收保证金：
1　 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
2　 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
3　 ③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
4　 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
5　 供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
6　 截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
7　 自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
8　 采购文件规定的其他情形。
六、开评标
（1） 开标时间：2026年 8月 822 日9:00时(初定）
（2） 开标地点：济南市莱芜区莱城大道777号综合办公楼三楼会议室
（3） 开标方式：现场开标，e采通投标
· 现场招标：原则上来现场参与开标，携带投标书文件及笔记本电脑。如因特殊情况无法现场参与，需在开标前三日，通知招标人，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。
（4） 评标
1. 评标方法
· 评标方法（合理最低价中标）
本次招标采用技术标入围后，原则上合理最低价中标。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标综合评审后入围的前提下，选择合理最低价确定中标人，对未中标单位不做任何解释。
2. 评标流程
· 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第一部分第四条投标文件编制中第3节资格证明文件中的1.1-1.11准备资料投标文件上传要求内容进行相关资质文件编制电子文件，上传完毕后，等待审核；
· 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；
· 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；
· 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；
· 技术标评审：技术标评标专家组，通过技术投标文件对投标单位进行技术评标，通过重汽e采通系统对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合赋分；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体评分详见评分标准；
· 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；
· 注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。
3. 评分标准
	评标因素
	总分
	评审内容
	最高
得分
	评分标准

	技术标
	100
	维修方案及授权
（必要项）
	40
	1.家电维修技术参数及方案符合招标方使用要求，根据投标厂家技术澄清内容自主赋分，该项10分；
2.取得投标家电原家电生产厂家任意一家厂家授权书或销售/维修代理证明文件，未取得相关证明文件家电维修厂家零件的授权不得进行维修投标，该项15分（必要项）；
3.投标单位投标维修零部件均可以提供质量检验合格证书及相关检验报告或家电生产厂家提供的质量合格证书及强制认证证明文件，该项15分（必要项）。

	
	
	质量保障
	40
	1.标准化作业程序管控‌：按照执行“‌预约--诊断--报价确认--规范维修--双重验机---交付回访‌”六步闭环SOP，强制要求故障点可视化展示、旧件留存及电子工单全程留痕。根据投标厂家技术澄清内容自主赋分，该项10分；
2.‌质量反馈与兜底机制‌：设立不低于6 个月质保期‌（核心部件不低于一年），执行“24 小时回访 + 故障免费返修”承诺，利用数据复盘降低返修率至 5% 以下。根据投标厂家技术澄清内容自主赋分，该项10分；
3.配件供应链严管‌：建立‌原厂或品牌认证配件‌专供渠道，落实“一物一码”溯源登记制度，杜绝翻新/三无件入库，更换配件需现场查验包装并录入系统。根据投标厂家技术澄清内容自主赋分，该项10分；‌‌
4.人员资质与技术迭代‌：实施‌持证上岗与年度培训‌机制，建立“内部考核+竞争上岗+服务评价”考核体系，覆盖倒班宿舍所有家电模块及安规操作；推行技师分级认证与技能档案动态管理 。根据投标厂家技术澄清内容自主赋分，该项10分。

	
	
	资质及业绩
（必要项）
	10分
	三年内有相关家电维修类案例得6分，需提供相关项目合同或协议，家电厂家的年度代理销售或维修合同需要提供相关发票或电子工单证明。
每多提供一份相关案例合同的加2分，该项最多得10分。无相关案例且不能提供相关案例资料证明文件的，视为技术标不合格。（必要项）

	
	
	维修时限
	10分
	48小时内完成家电报修工作，换件类维修服务72小时内完成得6分，提供免费备用机服务的加2分，提供其他优惠服务的，每一项加2分。该项最高得10分。

	商务标
	0/
	投标报价
	合理最低价中标
	1.根据招标方要求进行二轮多次报价谈判；
2.报价直至招标方认可并进行汇报通过后即可。

	备注意：
1、.通过资质初审者为有效投标单位。；
2、.评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。；
3、.投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。；
4、.技术标必要项不符合，严重偏离技术参数的；或经评标专家组打分，总分低于80分的；均视为技术标不合格。



七、定标
本项目拟产生 2 个中标人，中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题做进一步的考察及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式，报价采取两个中标人分项最低价原则确定中标。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。
八、废标及终止招标
1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
1) 投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
2) 投标人在报价有效期内撤回投标；
3) 在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
4) 投标人以任何方式诋毁其他投标人；
5) 投标人串通投标；
6) 投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；
7) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
8) 投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
9) 有效投标不足三家；
10) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
11) 投标人报价均超过最高限价的；
12) 未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；
13) 未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；
14) 法律、法规规定的其他情况。
2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
1) 符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；
2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3) 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
4) [bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK25]因重大变故，采购任务取消的；
5) 招标人认为其他应终止招标的情形。
3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
九、合同签订
1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。
2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订年度维修合同，否则按照开标后撤回投标处理。
3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。
4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；
5.合同以双方最终签署的版本为准。
十、交货及付款
1. 交货期：一般故障48小时解决，需要更换配件的以原厂配件到货时间为准，72小时内维修完毕。
2. 交货地点：莱芜厂区倒班宿舍
3. 交货方式：现场维修后可正常使用
4. 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）；
5. 付款节点：月度验收，当月挂账，次月支付。
6. 预付款：无
7. 其他付款节点：
经甲方倒班宿舍验收委员会（由甲方组织成立）验收合格后，根据合同内容据实结算。乙方开具合同价款100%的收据及增值税普通发票，并提供维修配件及维修内容清单，经甲方验收委员会核对无误后，按照合同及财务要求进行款项支付。
十一、本次招标最终解释权归中国重汽集团 济南卡车股份 有限公司。
[bookmark: _Toc47976607]
[bookmark: _Toc892]第二部分　技术协议
一、基本要求
1.投标方所供项目与标的物，必须符合中华人民共和国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求；
2.投标方应对委托方提出的各项技术要求同意进行技术（担保）承诺，并保证委托方不因此受到任何侵权指控和实际损失；
3.投标方应保证所提供服务或技术的先进性、可靠性、经济性和实用性；
4.本工程严禁转包行为，如发现转包行为，招标人可终止合同，投标方将承担一切损失及相关法律责任。
5.严格限制分包。中标后不准分包，否则招标人可终止合同，投标方将承担一切损失及相关法律责任。
6.投标方可根据自己的需要，对项目现场和周边环境进行现场考察，以获取与本维修项目投标有关所有资料。招标人将指定专人负责引导介绍工作，考察现场的费用由投标方自己承担；勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标方自己负责。招标方提供的数据为仅供参考，实际数据请投标方实地查勘；并在偏离表中做出说明。
7.投标技术文件至少应对招标设备（或材料）的“技术偏离”，做出有无说明，若有，应予以详细填写和说明（附件5)。

二、技术标准:
1. GB50254-2014《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》
2. GB/T 22766.1—2022‌《家用和类似用途电器售后服务 第 1 部分：通用要求》（2023 年 5 月实施）
3. SB/T 10457-2008‌《家用平板电视接收机安装和维修服务技术规范》（商务部行业标准）
4. GB/T 22766.4-2009‌《家用和类似用途电器售后服务 第 4 部分：洗衣机的特殊要求》
5. SB/T 10865-2012‌《家用电动洗衣机拆装和维修服务技术规范》
6. SB/T 10863-2012‌《家用电冰箱维修服务技术规范》（2013 年 7 月 1 日实施，现行有效）
7. ‌GB/T 13380-2018《交流电风扇和调速器》
8. GB/T 22090-2008《冷热饮水机》‌（2009 年实施，修订中）
9. JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》
10. GB/T8196-2018机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求
11. GB/T18708-2002家用太阳能热水系统热性能试验性能试验方法
12. GB/T19141-2003家用太阳能热水系统技术条件
13. 家电类维修后用电能耗不得高于原家电类能耗等级，相关国家标准参考原机型耗电功率，如维修后与原机型耗电量不同，则参考以下家电类国家标准：
14. 电冰箱‌：执行 ‌GB 12021.2—2025‌（2026.6.1 实施），一级能效要求综合耗电量大幅降低（例：500L 对开门机型日均耗电≤0.55 度），并新增容积利用率考核 。
15. ‌房间空调器‌：执行 ‌GB 21455—2019‌，一级能效依据全年能源消耗效率（APF）判定，数值越高越节能（非固定耗电量）。
16. ‌洗衣机/干衣机‌：即将执行 ‌GB 12021.4—2026‌（2027.4.1 实施），一级能效基于洗净比、耗水量及单位洗涤量耗电量综合评定 。
17. ‌吸油烟机‌：执行 ‌GB 29539—2025‌（2026.11.1 实施），一级能效侧重全压效率与待机功率 。
18. ‌其他‌：电视、显示器、电饭锅等均有专属国标（如 GB 24850 等），指标分别为能效指数或单位功能耗电量 。‌‌
三、施工组织：
1.为保证进场材料满足施工要求，所有产品均必须有合格证明，新设备提供合格证明，施工方应填写《进场材料检验表》（业主格式），核验认定后方可投入使用。
2.维修队伍中主要作业人员必须具有合规的特种（设备）作业人员证书，主要负责人应持有特种设备安全管理人员证；危险作业（登高、动火、临时线等）应经审批后实施。
四、工程安全：
1.施工方应对其施工人员进行安全教育，并对他们的安全负责，保证施工现场的各项作业均遵守相关的国家安全标准规范，严禁违章操作。
2.施工单位在施工前必须与业主签订《相关方安全协议书》，现场施工人员必须备有《相关方安全协议书》复印件，以备有关部门检查。
3.施工单位在施工前必须到业主有关部门办理动火手续，现场施工人员必须备有动火手续复印件，以备有关部门检查。
4.工程开工前, 施工方应为建设工程、施工设备和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。如果因施工方未办理保险而造成的任何损失全部由施工方负责。
5.施工人员进入施工现场必须穿戴安全帽、工作服和工作鞋，特殊工种要配置相应的劳保服装和工具。
6.施工方应在其施工区域内设置安全警示标志，特殊区域、特殊位置应专门设置有针对性的安全警示标志。
7.施工方应由专业电工负责本单位施工所用设备的临时供电和线路的安全检查。在施工现场，非电工人员不得擅自插接电源。维修后，不得降低、损坏电器原有功能，尤其是绝缘性，并确保接地有效。
8.施工过程中凡利用厂房建筑结构作为起吊或搬运设备承力点时，必须书面申请并得到批准后方可操作。如果未经过批准或超负荷使用，责任人将承担发生的一切后果。
9.施工队伍中特种作业人员及特种设备作业人员，应持相关部门颁发的合规、有效证件持证上岗。
10.高空作业应有安全保护措施。对生产过程中的吊装、运输等危险性较大的工作必须责任到人，并派专人指挥。起吊重物时必须先检查吊具、吊索的工作状态，捆扎牢固，有棱角的物件加垫物，防止磨损或割断绳索。
11.按国家安全生产的有关法规组织生产，安全管理小组将对生产过程进行指导、监督、检查，建立处罚制度。如果施工方在规定的期限内不采取措施消除安全隐患，业主有权要求施工方停工整改。由施工方承担发生的费用，工期不予顺延。
12.发生重大伤亡或安全事故，施工方应及时处理，并立即按有关规定上报有关部门和业主项目经理，按照政府有关部门要求处理善后工作，由事故责任方承担发生的费用。
13竣工验收交付业主方之前，施工方对其已完工程负有保护责任。
14作业前，施工方需了解现场存在的风险，做好应对方案，方可进行施工。
五、基本技术规范
1.主要技术参数
1) 电源：220V
2) 使用寿命：31年以上
3) 质保期：自最终验收合格之日起电器维修类为1年质保，其余维修换件整体更换的质保期不低于半年按照新购计算。，
4) 太阳能热水器内胆质保期不低于两年。质保期内相同维修内容二次发生故障的，非人为因素，维修方免费进行一次维修，质保期自第二次维修起算。
5) 能效等级：一级
6) 太阳能电辅热加热功率：不低于2000W
7) 集热器采光面积：不低于1.80平方米
8) 储水箱容积：不少于100L
9) 集热器出口：根据户型配备不同出口的集热器
2.性能要求：
集热式太阳能热水器在正常使用期间运行良好，满足室内6-8人间断使用太阳能热水器正常洗澡生产活动进行；家电类维修更换后满足原设备各项技术参数及运行状态。
3.更换新太阳能热水器及家电品牌要求：符合当前员工宿舍现使用品牌“力诺瑞特”“海信”“美的”等原家电生产厂商品牌。
六、施工时间要求
1.根据委托方生产安排进行施工，施工前需要提前报备有关部门，利用厂休日进行施工，可采用吊板、吊架、吊篮、云车或升降平台施工。施工期间对更换材料并拍照存档作为验收依据。
2.太阳能热水器及家电及附件的拆除、安装、维修工作：按照安全标准进行拆装，维修形式为包工包料。维修后线路、电力设备设施正常使用，达到安全使用标准。
七、施工范围要求
（一）地点：中国重汽集团济南卡车制造公司莱芜厂区倒班宿舍
（二）签订年度维维修合同，根据甲方安排维修工期，单个家电维修2天之内完成安装维修调试，30个日历日之内完成（或协助完成）终验收。
（三）质保期：投标方所提供承揽服务/技术涉及的全部供货范围内的配件、材料、资料、技术等，除合同特别约定外，均自终验收签字生效之日起，不低于12个月（如有更长时间质保期，可在投标文件中说明）。在质保期内，承包内容出现的任何质量问题，施工方在接到业主的通知后4小时内到达现场整改，并按要求期限整改完毕。（费用由责任方承担）
（四）技术资料范围
1) .投标方须负责在预验收前，提供功能描述文件、图纸。（针对于非标产品，如有）
2) 投标技术文件至少应对招标设备（或材料）的“技术偏离”进行有无说明，若有，应予以详细填写和说明。
3) 投标方须负责在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括操作维护手册，保养维修手册、操作和安全事项的使用说明书。（针对于非标产品，如有）
4) 投标方须负责在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括设计总图、安装基础图、维修图等有关的资料；【针对于非标产品，如有】
5) 本“技术资料范围”所列的技术资料、图等，承揽方应各提供1套，每份技术文件应装有目录清单；【针对于非标产品、如有】
（五）工程质量
1) 施工方要通过质量管理活动不断增强全体员工的质量意识，制定完善的施工工艺、检验制度和考核制度，主动采取质量预防措施，及时发现质量问题并及时纠正。
2) 工程质量必须符合国家(行业)相关规范和标准。
3) 质量检验分为A，B，C三级。A，B级检验之前施工方均应经过自检。
4) 对进场的材料、备件、半成品（构件）必须是国内知名厂家的产品。必须符合合同要求和国家有关标准，具有出厂合格证，注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等。材料管理应按以下规定执行：
1　 材料型号规格应符合标书要求，如有偏离只能优于标书标准。
2　 材料质量应符合国家或部颁标准。每批材料应有合格证或质保书。
3　 材料进场前，施工方必须将材料的出厂合格证（注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等）和质量保证书交由业主方认可。进口材料必须有商品检验单复印件，未经商检不得使用。
4　 材料进场后，施工方必须填写《进场材料检验表》（业主格式），经业主项目经理部检验合格后方可使用。
5　 业主方可以对施工方使用的材料进行查验，发现与技术文件要求不一致的，施工方承担按照报价书上写明的单价的假一罚三的违约金，但是经业主方确认其性能无差异或更为优越者除外。
5）施工方使用代用材料或更换外购设备，必须经过业主同意，要以设计修改通知单为依据。
6）对施工中完成的阶段成果（隐蔽工程、分项工程、主要部位），由施工方提出申请，业主方组织检验和验收，签署阶段成果检验验收记录。
7）如果在施工或调试过程中发生质量事故，施工方应及时查明原因，制订解决方案，并以书面形式报告业主，并按商定的处理方案实施。
8）如果施工方不能满足质量要求而被业主责令停工超过两次，业主有权要求施工方停工并撤出施工现场。本合同终止，施工方承担违约责任。
（六）、维修进度
1.业主将随时检查和监督施工方施工进度执行情况，并协调各方，使外部环境条件能满足施工要求，并提供施工进度表。
2.如果因施工方自身的原因造成施工进度严重拖期，业主将责成施工方选择采取更换或增加施工人员、增加施工设备机具、调整改进施工工艺等措施。如果施工方不能满足进度要求又不执行业主意见，业主有权要求施工方停工并撤出施工现场。本合同终止，施工方承担违约责任。
八、服务范围要求
（一）运输服务
投标方应负责将设备运到目的地，并必须做到标的物在任何运输过程中不受损坏和遗失；并按要求运至招标方指定地点 。
（二）售后服务【特别是非标产品】
1． 在质保期之内，如发现投标方所提供的设备（或材料）存在问题，需要投标方配合解决时，承揽方须在接到通知后市内 4  、省内  8  、省外  24  小时内派有关人员到达现场，解决问题；
2． 在质保期之后，如发现投标方所提供的设备（或材料）存在问题，需要投标方配合解决时，投标方须在接到通知后市内 4  、省内  8  、省外  24  小时内派有关人员到达现场，协助委托方解决问题；
3． 所有的售后服务均由承揽方受理。如果发生问题并且收到报告，应当在2小时内予以答复；
4． 投标方应为委托方提供最佳的服务。
九、预验收和终验收要求
1.按照参考招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定验收。验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在承揽方进行，终验收在安装调试完成后的委托方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。
2.终验收规程：
项目实施完毕情况下，一般连续运行30天，每天至少连续 6 小时，除用户方面因素外，必须达到以下要求：
1)施工期间做好施工隐蔽工程的认证工作，甲乙双方负责人需到现场进行订可并拍照留存，做为项目验收的依据。
2)终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；
3）产品（或材料）应有完整的标牌，且清晰易见
3.一般标准与要求：
1) 产品（或材料）应有完整的标牌，且清晰易见；
2) 安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求；
3) 按照合同材料提供的品牌、数量进行更换。
4.终验收条件
依据招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定的终验收条件、原设备的技术参数，说明书及国家或行业对设备表面涂漆最新专业技术标准和安全法规要求验收。
十、太阳能热水器及家电型号及配置简介表
	产品名称
	认证型号
	单位
	机型功能及技术参数简介
	备注

	力诺瑞特太阳能热水器
	P-JF2-100/1.88/0.70-ZFF-0602
	台
	能效等级：一级能效
操控方式：面板/WIFI操控、预约加热，手机APP远程控制
类型：分体式阳台壁挂太阳能热水器
容量：100升
热水输出率：70%
热量吸收比：不低于95%
内胆：搪瓷
内胆厚度：2.0mm
水箱尺寸：Φ470*1150mm
额定水压：0.7Mpa
集热板尺寸：不低于2平方米
采光面积：不低于1.88㎡
集热板热媒容量：1.7升
集热板承压：0.3Mpa
电加热规格：2000W
镁棒材质：MGAZ31B
	

	电视
	50H55E-Y
	台
	能效等级：不低于二级能效
屏幕尺寸：50英寸
屏幕类型：液晶屏
分辨率：4k超高清
遥控类型：红外遥控
存储配置：内存1.5GB、闪存8GB以上 、
接口及数量：USB接口及HDMI接口均不少于2个，配备高清视频线，以太网接口1个；
无线配置：支持WIFI连接；
安装方式：壁挂式、供货方提供支架。
	

	冰箱
	BCD-269WTDGVBP
	台
	能效等级：一级能效
类别：三门 
总容量：≥260
压缩机类型：变频
制冷方式：风冷
控温方式：电脑控温
按键方式：触控
噪音量：≤36分贝。
其它功能：钢化玻璃面板智能除霜、中门变温
	

	洗衣机
	XQG100-UH1423F
	台
	能效等级：一级能效
产品类型：滚筒
洗涤容量：10KG
电机类型：变频 洗烘一体
排水类型：上排水
自动化方式：全自动
操控方式：电脑控制
开门方式：前开式
按键方式：触控
噪音量：≤55分贝
特性功能：模糊控制,自动进水,脱水功能,记忆功能,筒自洁功能
安装方式：供货方进行安装保证正常使用，包含所有附件，附件不仅限于进水嘴，洗衣机可移动托架等。
	

	电风扇
	FS40-17AR白
	台
	操控方式：按键控制、遥控控制
扇叶数量：≥9
定时范围：1-12小时
噪音量：≤45分贝
其它功能：变频静音、26档调速。
	

	饮水机
	YR1518S-X金/白
	台
	产品类型：传统立式
出水方式：一开水一常温
加热方式：内胆加热
内胆材质：304不锈钢
其它功能：防干烧、防漏水
面板材质：钢化玻璃面板
	
































(1) 技术规格偏离表；
家电技术规格偏离表（须点对点应答）

招标项目名称： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司莱芜厂区倒班宿舍家电设施维修项目                    招标编号： ZBGL2026070447       

	序号
	设备名称
	招标文件
条目号
	招标规格
	投标规格
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人代表（签字）：           
[bookmark: _Toc6400]日期：

注：投标人须对照招标文件技术需求，逐条说明所提供设备和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被拒绝的风险。
(2) 技术偏离淘汰：技术性能、参数等数据描述参照各生产厂家招标家电设施型号的相关技术标准及工艺要求，；如投标单位无未得到原家电生产厂家任意一家厂家授权书或销售/维修代理证明文件授权，的投标单位视为技术标标准不合格，无法满足本次招投标要求视为技术标准不符合技术要求，则技术标立即进行淘汰。 

[bookmark: _Toc47976609][bookmark: _Toc26683]第三部分　商务标报价
[bookmark: _Toc47976610]一、开标一览表
项目名称： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司莱芜厂区倒班宿舍家电设施维修项目                  (XX项目)
日期：  年   月   日
开标一览表
单独封存，以备唱标
	序号
	项目名称
	税率（%）
	年度(万元，未税)
	年度(万元，含税)
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	合计（元）
	
	
	

	说明
1.如上表中的有增值服务内容免费提供，请注明“免费”字样。
2.各项维修项目内容应确定维修明细，且投标报价总价均不得超出预算最高价方可中标。
3.服务数量及内容按照一项进行合计报价。



投标人授权代表签字：        职务：                 日期： 年  月  日


注：1. 表内服务内容为大致内容，具体服务内容见技术文件


二、各类家电设施维修明细及预估数量（商务标报价需要进行分项报价）

	海信洗衣机维修明细表（型号：XQG100-UH1423F）

	序号
	项目
	单位
	备件价格
	基础维修费
	更换费用
	税费（税率13%）
	单项合计
	数量
	单项合计（不含税）
	单项合计（含税）
	备注

	1
	进水管组件
	套
	100
	50
	150.00 
	0.0019.5 
	0.00169.5 
	10.00 
	01500.00 
	01695.00 
	

	2
	带轮
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	3
	多楔带
	条
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	4
	控制面板组件
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	5
	平衡吊臂
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	6
	前板\料斗
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	7
	控制板部件
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	8
	门装配总成
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	9
	进水盒组件
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	10
	管式电加热器
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	11
	门封
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	12
	内筒圈
	条
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	13
	风机
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	14
	皂盒系统总成
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	15
	烘干系统总成
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	16
	直流电机
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	17
	内筒后盖
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	18
	内筒前盖
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	19
	三脚架
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	20
	外筒后装配总成
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	21
	内筒装配总成
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	22
	箱体装配总成
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	23
	洗衣桶装配总成
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	24
	登门费
	次
	
	
	0.00 50.00 
	0.00 6.50 
	0.00 56.50 
	10.00 10.00 
	0.00 500.00 
	0.00 565.00 
	

	25
	维修排水管路
	次
	
	
	0.00 100.00 
	0.00 13.00 
	0.00 113.00 
	10.00 10.00 
	0.00 1000.00 
	0.00 1130.00 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	海信冰箱维修明细表（型号：BCD-269WTDGVBP）

	1
	LED灯
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	2
	电源线
	条
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	3
	抽屉
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	4
	层架组件
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	5
	直流电机
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	6
	管式电加热器
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	7
	冷冻室风道部件
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	8
	冷藏室风道部件
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	9
	功能板部件
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	10
	翅片蒸发器部件
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	11
	多功能室门
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	12
	冷藏门
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	13
	冷冻门
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	14
	主控变频板部件
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	15
	压机部件
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	16
	登门费
	次
	
	
	0.00 50.00 
	0.00 6.50 
	0.00 56.50 
	5.00 5.00 
	0.00 250.00 
	0.00 282.50 
	

	17
	调试费
	次
	
	
	0.00 100.00 
	0.00 13.00 
	0.00 113.00 
	5.00 5.00 
	0.00 500.00 
	0.00 565.00 
	

	18
	拉送费
	次
	
	
	0.00 120.00 
	0.00 15.60 
	0.00 135.60 
	5.00 5.00 
	0.00 600.00 
	0.00 678.00 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	海信电视维修明细表（型号：50H55E-Y）

	1
	遥控器
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	2
	WIFI模块
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	3
	电镀锌板
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	4
	背光组件
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	5
	主板大组件
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	6
	主板组件
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	7
	液晶屏面板
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	8
	液晶屏
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	9
	登门费
	次
	
	
	0.00 50.00 
	0.00 6.50 
	0.00 56.50 
	5.00 5.00 
	0.00 250.00 
	0.00 282.50 
	

	10
	调试
	次
	
	
	0.00 60.00 
	0.00 7.80 
	0.00 67.80 
	5.00 5.00 
	0.00 300.00 
	0.00 339.00 
	

	11
	拉送费
	次
	
	
	0.00 100.00 
	0.00 13.00 
	0.00 113.00 
	5.00 5.00 
	0.00 500.00 
	0.00 565.00 
	

	12
	开胶、进虫子
	次
	
	
	0.00 400.00 
	0.00 52.00 
	0.00 452.00 
	5.00 5.00 
	0.00 2000.00 
	0.00 2260.00 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	美的落地扇维修明细（型号：FS40-17AR）

	1
	前后网罩固定螺母/卡扣
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	2
	启动电容
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	3
	档位开关/琴键开关
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	4
	红外接收板
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	5
	摇头齿轮箱/连杆
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	6
	弯头/连接头
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	7
	电源线（带插头）
	条
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	8
	定时器开关（机械款）
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	9
	摇头同步电机
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	10
	遥控器
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	11
	16寸扇叶（3叶/5叶/9叶）
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	12
	底盘/底座
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	13
	立柱/升降杆
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	14
	网罩（前+后）
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	15
	控制板/主板/按键板
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	16
	主电机
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	17
	登门费
	次
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	美的饮水机维修明细表（型号：YR1518S-X金/白）

	1
	水龙头（冷热出水嘴）
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	25.00 
	0.00 
	0.00 
	

	2
	温控器
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	3
	加热管
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	4
	热水管
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	5
	电源板
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	6
	沸腾胆（1L)
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	15.00 
	0.00 
	0.00 
	

	7
	登门费
	次
	
	
	0.00 50.00 
	0.00 6.50 
	0.00 56.50 
	10.00 10.00 
	0.00 500.00 
	0.00 565.00 
	

	8
	检测费
	次
	
	
	0.00 50.00 
	0.00 6.50 
	0.00 56.50 
	10.00 10.00 
	0.00 500.00 
	0.00 565.00 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	力诺瑞特太阳能热水器维修明细表（型号：P-JF2-100/1.88/0.70-ZFF-0602）

	序号
	材料名称
	单位
	备件价格
（不含税）
	基础维修费
	更换费用
	税费
（税率13%）
	含税合计
	数量
	单项合计
（不含税）
	单项合计
（含税）
	备注

	1
	辅助电加热器
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	2
	电加热传感器
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	3
	漏保插头
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	4
	接线端子
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	5
	椭圆数码电脑板
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	6
	壁挂线控器
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	7
	主板
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	8
	显示屏
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	9
	保温管
	米
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	10
	波纹管
	米
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	11
	波纹管接头
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	12
	等径直接
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	13
	快装接头
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	14
	混 水 阀
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	15
	混 水 阀
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	16
	进水安全阀
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	17
	排气安全阀
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	18
	角阀
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	19
	储能液
	桶
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	20
	淋浴喷头
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	15.00 
	0.00 
	0.00 
	

	21
	铝泊胶带
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	22
	镁棒
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	23
	壁挂支架
	副
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	24
	包扎带
	卷
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	25
	不锈钢丝管
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	2.00 
	0.00 
	0.00 
	

	26
	电加热垫圈
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	2.00 
	0.00 
	0.00 
	

	27
	膨胀螺栓
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	28
	逸致水箱
	台
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	29
	壁挂平板集热器
	台
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	30
	等径三通
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	31
	直通
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	32
	对丝
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	33
	内外丝大小头
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	34
	补芯
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	35
	加长丝
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	2.00 
	0.00 
	0.00 
	

	36
	PPR管
	米
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	37
	PPR直接
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	38
	PPR弯头
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	39
	PPR三通
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	40
	PPR活三通
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	9.00 
	0.00 
	0.00 
	

	41
	PPR活直
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	9.00 
	0.00 
	0.00 
	

	42
	PPR活弯
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	9.00 
	0.00 
	0.00 
	

	43
	PPR内丝直通
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	44
	PPR内丝弯头
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	45
	PPR内丝三通
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	46
	过桥
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	47
	PPR球阀
	个
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	

	48
	生料带
	卷
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	49
	绝缘胶带
	盘
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	

	50
	热水器(整套无国补)
	套
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	15.00 
	0.00 
	0.00 
	

	51
	热水器内胆清洗除垢
	次
	
	
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	80.00 
	0.00 
	0.00 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





















[bookmark: _Toc47976615][bookmark: _Toc26590]第四部分　投标文件附件
附件1
投标函
致：中国重汽集团            有限公司：
根据贵方                       招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本  份、副本  份；电子版投标文件一份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起  个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                             
邮编：        
电话：        传真：                   
投标人代表姓名：         职务：          
开户银行：                   
银行帐号：                   
投标人名称（盖章）: 
授权代表签字：
日期：     年      月      日


[bookmark: _Toc47976618][bookmark: _Toc29366869][bookmark: _Toc29366865]附件2
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就                       现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委权。特此委托。
	附法人身份证明复印件（正反面）
附授权代理人身份证明复印件（正反面）


全权代表姓名：            性别：          年龄：
单位：                    部门：          职务：
法定代表人签字或盖章                          
被授权人签字  
被授权人电话：   
投标人名称（公章）                       
      年   月   日







附件3其他附件（必须提供）
[bookmark: _Toc15899]附件3-1：企业资质等级证书（复印件）
[bookmark: _Toc12368]附件3-2：投标人概况（包括投标人基本情况表、近三年的财务状况表、业绩表）
附件3-3：原家电生产厂家任意一家厂家授权书或销售/维修代理证明文件（授权内容必须要包含相关品类的维修与及销售）





















	
[bookmark: _Toc30862]附件4                
投标人基本情况表
	投标人全称
	

	主要业务
	

	营业执照
	1、法定代表人：
	2、注册资本（万元）：

	
	3、营业范围
	

	企业资质
	1、名称：
	2、等级：
	3、证书号：

	成立日期
	
	固定资产净值（万元）
	

	投标人人员总数

	类别
	技术人员
	管理 人员
	技术 工人
	其他
人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	初级
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	联系方式
	1、地址：
	2、邮编：
	3、传真：

	联系人
	1、姓名：
	2、职务：
	3、联系电话：

	开户银行
（基本户）
	1、名称：
	2、账号：

	投标人组织机构
	


投标人代表（签字）：             
日期：     
[bookmark: _Toc8915]
附件5                    
近三年的财务状况表
单位：万元
	序号
	名称
	
	
	

	1
	注册资本
	
	
	

	2
	实收资本
	
	
	

	3
	全部资产总值
	
	
	

	4
	固定资产总值
	
	
	

	5
	流动资产
	
	
	

	6
	平均流动资产余额
	
	
	

	7
	速动资产
	
	
	

	8
	流动负债
	
	
	

	9
	年末所有者权益
	
	
	

	10
	营业收入
	
	
	

	11
	净利润
	
	
	

	12
	现金净流量
	
	
	

	13
	流动比率%
（流动资产/流动负债）
	
	
	

	14
	速动比率%
（速动资产/流动负债）
	
	
	

	15
	资产负债率%
（总负债/总资产）
	
	
	

	16
	应收账款周转率%
（收入总额/平均应收账款）
	
	
	

	17
	存货周转率%
（销售成本/平均存货）
	
	
	

	18
	资产报酬率%
（收入/资产）
	
	
	

	19
	净资产收益率
（净利润/平均净资产）
	
	
	


注：投标人应同时提供近三年经审计的财务报表 （或近三年的财务资料）
投标人代表（签字）：             
日期：                                   	     
[bookmark: _Toc7546]附件6
业绩表

近三年承揽同类或相似项目和服务业绩，包括已收到中标通知但尚未签订合同的项目（提供相关合同的复印件）

	序号
	项目名称
	签约
日期
	同类或相似项目合同价
	业主 名称
	地址/电话/传真

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　


投标人代表（签字）：             
日期：     










格式7
投标承诺书
项目名称： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司莱芜厂区倒班宿舍家电设施维修项目            (XX项目)

日期：  年   月   日

	投标人承诺：
我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。




投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：


注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。








格式8
项目名称： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司莱芜厂区倒班宿舍家电设施维修项目            (XX项目)

日期：  年   月   日

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）
	序号
	招标文件条款
	偏离内容

	
	条款号
	条款要求
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	



投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：


注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。


格式9
服务承诺函

项目名称：               
        公司:（招标人全称）
我代表               （投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：      年   月  日

第- 1 -页，共32页



image1.jpeg
@ NES;S
SINOTRUK




