# 中国重汽集团济南动力有限公司变速箱厂

# 卧式加工中心（型号：HCN6800II）换刀凸轮箱维修

# 项目招标文件

中国重汽济南变速箱厂卧式加工中心（型号：HCN6800II）换刀凸轮箱维修项目已由相关部门批准实施，现组织进行公开招标。

**一、项目名称**

项目名称:卧式加工中心（型号：HCN6800II）换刀凸轮箱维修

**二、维修服务内容**

1.招标明细见下表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **规格型号** | **单 位** | **数量** |
| 1 | 凸轮 |  | 个 | 2 |
| 2 | 轴承 | E000030205 | 个 | 4 |
| 3 | 轴承 | E00TA3515Z | 个 | 2 |
| 4 | 轴承 | U41ZK00228 | 个 | 2 |
| 5 | 轴承 | U41ZK00159 | 个 | 2 |
| 6 | 轴承 | U41ZK00227 | 个 | 8 |
| 7 | 轴承 | F30PF00223 | 个 | 2 |
| 8 | 轴承 | U41ZK00159 | 个 | 2 |
| 9 | 轴承 | 4T 32011X | 对 | 2 |
| 10 | 密封件 |  | 套 | 2 |
| 11 | 油镜 |  | 个 | 1 |
| 12 | 服务费+运费 |  |  | 1 |

2.服务要求：承揽方须实施以下维修服务 ，其他未尽事宜按委托方的要求进行。

（1）经检测，需更换凸轮、轴承、密封件及油镜。

（2）换刀凸轮箱装配调试。

3.验收

3.1验收

委托方负责协调各方对维修完毕的设备进行验收。验收由相关各方按照合同要求或在安装现场进行。对验收时不符合验收标准的部分，承揽方负责整改，费用承揽方自理。

3.2验收标准

根据维修内容及相关国标规定验收；维修完毕提供符合要求的检测报告。

换刀凸轮箱安装调整后执行换刀动作时动作顺畅、准确，无异常噪音，可靠、平稳运行15日无报警故障；完成验收，以我方设备验收单作为验收的依据。

4. 质保期

本项目合同签订之日起.承揽方对维修质量负责，质保期以委托方出具验收单之日起算，质保期12个月。在质保期内，维修的内容出现的任何质量问题，承揽方在接到委托的通知后24小时内到达现场整改，并按要求期限整改完毕。

**三、供应商资格要求**

1. 投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

**\*2. 公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满一年为准）注册资金不能少于50万；经营范围满足招标项目需求；**

**\*3. 投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本原件及复印件（加盖公章）；**

4. 投标人在近三年内在经营活动中无违法记录，\*投标人须提供近三年的公司财务报告。

5. 具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。

**\*6. 投标人须提供法人授权委托书原件（在投标文件副本中可用复印件）及投标单位的法定代表人或授权代表的身份证原件及复印件（加盖公章）；**

7. 投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；

8. 投标人须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；

9. 投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

10 .投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

1. **报名及招标文件的获取**

1.时间：2022年10月 16 日14点前。

2.方式：招标人首先对投标报名单位进行资格审核，对于资格审核通过的投标人，招标人将本项目招标书电子版，以电子邮件的形式发送至邮箱（15069103451@163.com），招标人不对投标人能否通过电子邮箱正确或及时接收相关邮件负责，招标人邮件发出即视为送达。

供方请于2022年10月16日下午17:00前，将营业执照扫描件、报价单报给变速箱厂相关人员。

联系人：吴善磊 联系方式：15069103451 邮箱：15069103451@163.com

**3.投标文件格式组成**

3.1资质文件（独立封装在一个档案袋，一式两份，一正一副）：

3.1.1 法定代表人身份证明

3.1.2 法人授权委托书及身份证复印件；

3.1.3 营业执照副本复印件；

3.1.5 证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件：近五年(2017年1月1日至今)至少有1项类似项目业绩及合同复印件（加盖公章，须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）。

3.1.6 近三年的经第三方机构出具的公司财务报告（报表）；

3.1.7 招标文件中要求的其它资格证明文件。

3.2商务标（独立封装在一个档案袋，一式三份，一正两副）：

3.2.1 投标函；

3.2.2 开标一览表；

3.3.3 投标货物分项报价表；

**4.缴纳投标保证金**

4.1投标保证金的形式：**电汇或网银(需从投标人基本账户中转出)**

4.2投标保证金的金额：人民币**0.5**万元

4.3投标保证金收款账户信息

户名：**中国重汽集团济南动力有限公司**

账号：**37050161651700000519**

开户行：**中国建设银行股份有限公司济南天桥支行明湖分理处**

汇款备注信息：**变速箱厂厂房屋顶维修项目+投标单位名称+投标保证金**

4.4投标保证金截止时间：2022年10月16日17时00分

说明：

(a)招标人按照财务制度退款，在确定中标人后10个工作日，按投标人（除中标人外）所提供的账户信息退还投标保证金（本金，不计息）。

(b)投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标。

(c)发生以下情况时，招标人有权没收保证金：

a）截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

b）投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

c）自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；

d）投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

e）投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

**五、投标、开标、评标**

1.开标

（1）本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施，本次招标采用合理最低价评标法。

（2）开标程序

（a）宣布开标会议开始。

（b）介绍与会人员。

（c）核验投标人资格证件。

（d）投标人或投标人推选的代表对投标文件密封情况进行检查（投标人未参加开标会议的，视同认可投标文件密封完好）。

（e）经确认无误后，由工作人员当众拆封商务标书，当众对商务标进行唱标。

（f）招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终确定投标人排序。

（g）**投标前请各投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。**

(3)所有报价货币单位均为：元（人民币，含税）。

2.评标

评标由依照有关法律、法规组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数为三人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家小组负责参照评分标准，按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评议。

3.1评分标准

我方将采用合理最低价评标法进行评标，最终价格低者中标。

**六、付款方式**

到货验收合格后供方开具100%增值税发票，挂账90天支付，支付方式为半年期商业汇票。

**七、 联系方式**

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司变速箱厂

联 系 人： 房永凯

**以上条款最终解释权归重汽（济南）变速箱厂所有。**

 2022年10月7日

项目名称：中国重汽集团济南动力有限公司变速箱厂

卧式加工中心（型号：HCN6800II）换刀凸轮箱维修

日 期： 年 月 日

**法人授权委托书**

致（招标人名称） ：

本授权委托书声明：我（法人姓名） 系（投标人名称） 的法定代表人，现授权委托（投标人名称） 的 （授权委托代理人姓名） 为我公司参加贵方组织的 XX项目 的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限：20XX 年X 月 X 日至 20XX 年 X 月 X 日

代理人无转委托权，特此委托。

代理人姓名： 性别： 年龄：

身份证号码： 职务：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

**附授权人与被授权人有效的身份证正反两面复印件**